Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	Budowa :	BUDYNEK GMINNY
	Obiekt :	BUDYNEK
	 
		 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 
	Stawka roboczogodziny  R-g :  	...............  zł / r-g
	Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  	............... %
	Narzut kosztów pośrednich  Kp :  	............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]
	Narzut zysku  Z :  	............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)
	Poziom cen :  	.......................................................................
	 
	      PRZEDMIAR  INWESTORSKI
	 
		 Str. 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	1	Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo	

	 
	1.1	Ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu	

	1	KNR  401-0101-03-00  WACETOB Warszawa	  59,380	m2	..................................     .	...................................
		Zerwanie nawierzchni, z odrzuceniem materiałów na odległość do 3 m w bok lub załadowaniem na
		środki transportowe: z płyt chodnikowych
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,15000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	2	KNR  201-0306-02-00  WACETOB Warszawa	  59,380	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości
		do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład: grunt kat. III
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  2,30000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	3	KNR  017-2608-01-00  IGM Warszawa	  119,060	m2	..................................     .	...................................
		Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i
		zmycie
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,27200	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	4	KNR  202-0603-09-00  WACETOB Warszawa	  119,060	m2	..................................     .	...................................
		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z roztworu
		asfaltowego: pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.1. Ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu
	 
		 Str. 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,11000	r-g	..........................	...............................
					Roztwory asfaltowe do gruntowania	  0,35000	kg	..........................	...............................
					Roztwory asfaltowe izolacyjne	  0,40000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00110	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	5	KNR  202-0603-10-00  WACETOB Warszawa	  119,060	m2	..................................     .	...................................
		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z roztworu
		asfaltowego: każda następna warstwa
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,05020	r-g	..........................	...............................
					Roztwory asfaltowe izolacyjne	  0,40000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00060	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	6	KNR  017-2609-01-00  IGM Warszawa	  119,060	m2	..................................     .	...................................
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych
		zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian, styropian XPS 300-034 gr 15 cm
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,32900	r-g	..........................	...............................
					Zaprawa klej.sucha do styrop.Ceresit CT 85	  18,00000	kg	..........................	...............................
					Płyty styropianowe	  0,15750	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Żuraw okienny przenośny 0,15 t	  0,01350	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,01000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	7	KNR  202-0606-02-00  WACETOB Warszawa	  119,060	m2	..................................     .	...................................
		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - obiektów ziemnych:
		zbiorników, basenów itp.

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.1. Ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu
	 
		 Str. 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,16300	r-g	..........................	...............................
					Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm	  1,30000	m2	..........................	...............................
					Piaski do betonów zwykłych	  0,01200	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00050	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	8	KNR  401-0105-02-00  WACETOB Warszawa	  59,380	m3	..................................     .	...................................
		Zasypanie wykopów z jednym przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15
		cm, w gruncie: kat. III
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,41000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	9	KNR  231-0105-07-00  IGM Warszawa	  59,380	m2	..................................     .	...................................
		Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu:
		3 cm
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,14400	r-g	..........................	...............................
					Piaski do nawierzchni drogowych	  0,03890	m3	..........................	...............................
					Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	  0,00880	t	..........................	...............................
					Woda przemysłowa	  0,00450	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	0,50	%	..........................	...............................
					Walec statyczny samojezdny 4-6 t  (1)	  0,00130	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	10	KNR  231-0105-08-00  IGM Warszawa	  59,380	m2	..................................     .	...................................
		Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu:
		ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,26880	r-g	..........................	...............................
					Piaski do nawierzchni drogowych	  0,09030	m3	..........................	...............................
					Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	  0,02030	t	..........................	...............................
					Woda przemysłowa	  0,01050	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	0,50	%	..........................	...............................

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.1. Ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu
	 
		 Str. 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

					Walec statyczny samojezdny 4-6 t  (1)	  0,00280	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	11	KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa	  118,760	m	..................................     .	...................................
		Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,27710	r-g	..........................	...............................
					Piaski do nawierzchni drogowych	  0,00550	m3	..........................	...............................
					Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	  0,00160	t	..........................	...............................
					Obrzeża trawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm	  1,02000	m	..........................	...............................
					Woda przemysłowa	  0,00140	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	0,50	%	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	12	KNR  231-0511-02-00  IGM Warszawa	  59,380	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce
		cementowo-piaskowej
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,23420	r-g	..........................	...............................
					Piaski do nawierzchni drogowych	  0,07880	m3	..........................	...............................
					Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	  0,01170	t	..........................	...............................
					Kostki brukowe betonowe gr.6 cm - szare	  1,02500	m2	..........................	...............................
					Woda	  0,02600	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	0,50	%	..........................	...............................
					Wibrator powierzchn.z napędem elektrycznym	  0,13000	m-g	..........................	...............................
					Piła do cięcia kostki	  0,02500	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	13	KNR  202-0616-06-00  WACETOB Warszawa	  118,760	m	..................................     .	...................................
		Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych z kitu trwale plastycznego na połączeniu
		opaski z kostki brukowej a ociepleniem budynku
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,26500	r-g	..........................	...............................
					Roztwory asfaltowe do gruntowania	  0,10000	kg	..........................	...............................

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.1. Ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu
	 
		 Str. 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

					Kity uszczelniające trwale plastyczne	  1,10000	kg	..........................	...............................
					Sznury konopne smołowane	  1,00000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,00400	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00310	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	1.2	Wymiana stolarki okienno-drzwiowej	

	14	KNR  401-0353-03-00  WACETOB Warszawa	  12,000	szt	..................................     .	...................................
		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: do 1 m2
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,85000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	15	KNR  019-1023-05-00  IGM Warszawa	  8,380	m2	..................................     .	...................................
		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o
		powierzchni: do 1,0 m2
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  5,76000	r-g	..........................	...............................
					Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.	  6,12000	kg	..........................	...............................
					Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.	  10,18000	szt	..........................	...............................
					Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	  0,09000	dm3	..........................	...............................
					Pianka poliuretanowa	  0,41000	dm3	..........................	...............................
					Okna i drzwi balkonowe z tworzyw sztuczn.	  1,00000	m2	..........................	...............................
					Gips budowlany szpachlowy	  3,40000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,05000	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,06000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	16	KNR  401-0353-04-00  WACETOB Warszawa	  6,000	szt	..................................     .	...................................
		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,16000	r-g	..........................	...............................

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.2. Wymiana stolarki okienno-drzwiowej
	 
		 Str. 6
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	17	KNR  019-1023-09-00  IGM Warszawa	  7,460	m2	..................................     .	...................................
		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o
		powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  3,52000	r-g	..........................	...............................
					Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.	  4,22000	kg	..........................	...............................
					Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.	  6,00000	szt	..........................	...............................
					Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	  0,06000	dm3	..........................	...............................
					Pianka poliuretanowa	  0,33000	dm3	..........................	...............................
					Okna i drzwi balkonowe z tworzyw sztuczn.	  1,00000	m2	..........................	...............................
					Gips budowlany szpachlowy	  2,35000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,05000	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,06000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	18	KNR  401-0353-08-00  WACETOB Warszawa	  107,810	m2	..................................     .	...................................
		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 2 m2
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,84000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	19	KNR  019-1023-10-00  IGM Warszawa	  107,810	m2	..................................     .	...................................
		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o
		powierzchni:  do 2,5 m2
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  3,19000	r-g	..........................	...............................
					Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.	  3,78000	kg	..........................	...............................
					Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.	  4,95000	szt	..........................	...............................
					Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	  0,05000	dm3	..........................	...............................
					Pianka poliuretanowa	  0,28000	dm3	..........................	...............................
					Okna i drzwi balkonowe z tworzyw sztuczn.	  1,00000	m2	..........................	...............................
					Gips budowlany szpachlowy	  2,10000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,04000	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,06000	m-g	..........................	...............................

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.2. Wymiana stolarki okienno-drzwiowej
	 
		 Str. 7
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	20	KNR  401-0353-10-00  WACETOB Warszawa	  14,560	m2	..................................     .	...................................
		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: drzwiowych, o pow. ponad 2 m2
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,63000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	21	KNR  019-1024-08-00  IGM Warszawa	  7,640	m2	..................................     .	...................................
		Montaż drzwi aluminiowych - dwuskrzydłowych
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  3,10000	r-g	..........................	...............................
					Drzwi aluminiowe	  1,00000	m2	..........................	...............................
					Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.	  4,76000	szt	..........................	...............................
					Pianka poliuretanowa	  0,24000	dm3	..........................	...............................
					Podkładki gumowe	  6,35000	szt	..........................	...............................
					Szyby zesp.1-komor.ze szkła pł.ciąg.okien.	  0,73000	m2	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,05000	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,06000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	22	KNR  019-1024-06-00  IGM Warszawa	  1,910	m2	..................................     .	...................................
		Montaż drzwi aluminiowych - jednoskrzydłowe
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  2,12000	r-g	..........................	...............................
					Drzwi aluminiowe	  1,00000	m2	..........................	...............................
					Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.	  5,29000	szt	..........................	...............................
					Pianka poliuretanowa	  0,29000	dm3	..........................	...............................
					Podkładki gumowe	  4,23000	szt	..........................	...............................
					Szyby zesp.1-komor.ze szkła pł.ciąg.okien.	  0,67000	m2	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,05000	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,06000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.2. Wymiana stolarki okienno-drzwiowej
	 
		 Str. 8
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	23	KNR  202-1032-01-00  WACETOB Warszawa	  5,000	m2	..................................     .	...................................
		Bramy uchylne garażowe, podnoszone mechanicznie - montaż bram i automatu do ich otwierania
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  4,22000	r-g	..........................	...............................
					Bramy stalowe podnoszone	  1,00000	m2	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,15000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	24	KNR  202-0923-01-00  WACETOB Warszawa	  138,210	m2	..................................     .	...................................
		Osłony okien: folią polietylenową - zabezpieczenie nowo wstawionej stolarki okienno-drzwiowej
		przed wykonywaniem ocieplenia ścian zewnetrznych
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,21300	r-g	..........................	...............................
					Gwoździe budowlane gołe okrągłe	  0,00720	kg	..........................	...............................
					Folie polietylenowe	  0,38330	m2	..........................	...............................
					Deski iglaste obrzynane  kl.III	  0,00030	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,00050	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	25	KNR  217-0156-01-00  WACETOB Warszawa	  70,000	szt	..................................     .	...................................
		Nawietrzaki podokienne typu A o wielkościach (grubości muru w cegłach): do 1,5 (analogia) montaż
		nawiewników higrosterowalnych o wydajności 30 m3
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,82000	r-g	..........................	...............................
					Nawietrzaki podokienne stalowe typu A	  1,00000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	  0,11000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.2. Wymiana stolarki okienno-drzwiowej
	 
		 Str. 9
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	26	KNR  401-1204-02-00  WACETOB Warszawa	  59,770	m2	..................................     .	...................................
		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach -
		malowanie usterek po wymianie stolarki okienno-drzwiowej
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,12700	r-g	..........................	...............................
					Farby emulsyjne nawierzchniowe uniwersalne	  0,28600	dm3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	2,00	%	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	1.3	Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu	

	27	KNR  401-0535-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  26,860	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie
		nadającej się do użytku
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,30000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	28	KNR  401-0535-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  22,210	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie
		nadającej się do użytku - demontaż parapetów zewnętrznych
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,30000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	29	KNR  017-2608-01-00  IGM Warszawa	  664,520	m2	..................................     .	...................................
		Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i
		zmycie
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,27200	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.3. Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu
	 
		 Str. 10
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	30	KNR  017-2608-02-00  IGM Warszawa	  664,520	m2	..................................     .	...................................
		Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - impregnację grzybobój.środ.
		/jednokrotnie/
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,06000	r-g	..........................	...............................
					Środek do odgrz.murów i dezyn.Ceresit CT99	  0,10000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00010	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	31	KNR  017-2608-03-00  IGM Warszawa	  664,520	m2	..................................     .	...................................
		Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.preparatem
		wzmacniaj./jednokrotnie/
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,06620	r-g	..........................	...............................
					Środek gruntujący "Ceresit CT 17"	  0,20000	dm3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00010	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	32	KNR  017-2608-05-00  IGM Warszawa	  1,330	m2	..................................     .	...................................
		Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, przy dociepleniu metodą lekką-mokrą
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,00100	r-g	..........................	...............................
					Zaprawa klej.sucha do styrop.Ceresit CT 85	  0,02500	kg	..........................	...............................
					Płyty styropianowe	  0,25000	dm3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	33	KNR  017-2609-08-00  IGM Warszawa	  107,430	m	..................................     .	...................................
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.3. Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu
	 
		 Str. 11
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - montaż listwy
		cokołowej
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,22000	r-g	..........................	...............................
					Profile aluminiowe naroży	  1,17600	m	..........................	...............................
					Zaprawa klej.sucha do styrop.Ceresit CT 85	  0,90000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00050	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	34	KNR  017-2609-01-00  IGM Warszawa	  664,520	m2	..................................     .	...................................
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych
		zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych frezowanych EPS 70-031 gr 13 cm do ścian
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,32900	r-g	..........................	...............................
					Zaprawa klej.sucha do styrop.Ceresit CT 85	  6,00000	kg	..........................	...............................
					Płyty styropianowe	  0,13125	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Żuraw okienny przenośny 0,15 t	  0,01350	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,01000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	35	NNRKB  006-0541-02-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	  39,750	m2	..................................     .	...................................
		Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu 42 cm - obróbekvmurów
		ogniowych, okapów, z blachy powlekanej w kolorze brązowym (analogia)
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,35000	r-g	..........................	...............................
					Blachy stal.ocynk.z powł.poliestrową płas.	  1,23000	m2	..........................	...............................
					Wkręty stalowe samogwintujące	  17,20000	szt	..........................	...............................
					Zaprawa cementowa  M 12	  0,00100	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00800	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.3. Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu
	 
		 Str. 12
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	36	NNRKB  006-0541-02-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	  32,870	m2	..................................     .	...................................
		Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości 59 cm - montaż parapetów z blachy
		powlekanej w kolorze brązowym (analogia)
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,35000	r-g	..........................	...............................
					Blachy stal.ocynk.z powł.poliestrową płas.	  1,23000	m2	..........................	...............................
					Wkręty stalowe samogwintujące	  17,20000	szt	..........................	...............................
					Zaprawa cementowa  M 12	  0,00100	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00800	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	37	KNR  017-2609-05-00  IGM Warszawa	 3 987,120	szt	..................................     .	...................................
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych
		zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
		betonu
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,08090	r-g	..........................	...............................
					Kołki polipropylen.do mocow.płyt styrop.	  1,04000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00020	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	38	KNR  017-2609-06-00  IGM Warszawa	  664,520	m2	..................................     .	...................................
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych
		zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,61120	r-g	..........................	...............................
					Zaprawa klej.sucha do styrop.Ceresit CT 85	  5,00000	kg	..........................	...............................
					Siatki z włókna szklanego	  1,13500	m2	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Żuraw okienny przenośny 0,15 t	  0,00700	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00520	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.3. Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu
	 
		 Str. 13
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	39	KNR  017-2609-06-00  IGM Warszawa	  214,860	m2	..................................     .	...................................
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych
		zapraw klejących - przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,61120	r-g	..........................	...............................
					Zaprawa klej.sucha do styrop.Ceresit CT 85	  5,00000	kg	..........................	...............................
					Siatki z włókna szklanego	  1,13500	m2	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Żuraw okienny przenośny 0,15 t	  0,00700	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00520	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	40	KNR  017-2609-08-00  IGM Warszawa	  44,340	m	..................................     .	...................................
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych
		zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym na ościeżach
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,22000	r-g	..........................	...............................
					Profile aluminiowe naroży	  1,17600	m	..........................	...............................
					Zaprawa klej.sucha do styrop.Ceresit CT 85	  0,90000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00050	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	41	KNR  017-0926-01-00  IGM Warszawa	  664,520	m2	..................................     .	...................................
		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego- nałożenie na podłoże  farby
		gruntującej - pierwsza warstwa
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,10500	r-g	..........................	...............................
					Farba gruntująca CT 16	  0,30000	dm3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00040	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.3. Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu
	 
		 Str. 14
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	42	KNR  017-0928-01-00  IGM Warszawa	  664,520	m2	..................................     .	...................................
		Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku miner.strukturalnego , na
		uprzednio przygotowanym podłożu, metodą "mokre na mokre", o grubości 2 mm - na ścianach
		płaskich i powierzchniach poziomych
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,51260	r-g	..........................	...............................
					Sucha miesz.tynk.na spoiw.min.Ceresit CT89	  3,00000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Żuraw okienny przenośny 0,15 t	  0,00640	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00900	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	43	KNR  202-1519-03-00  WACETOB Warszawa	  664,520	m2	..................................     .	...................................
		Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami: silikatowymi
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,21100	r-g	..........................	...............................
					Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki	  0,65000	dm3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00050	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	44	KNNR  003-1206-03-40	  214,860	m2	..................................     .	...................................
		Zabezpieczenie przeciw "graffiti" ścian gładkich i skośnych na uprzednio przygotowanym podłożu
		poprzez jednokrotne nałożenie pistoletem natryskowym wierzchniej warstwy lakieru na bazie
		polimerów: bezbarwnego kryjącego matowego środek PAULYTHAN 214
	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		214.86 =	214,860
	 
	Razem   =	  214,860	m2
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  3,79000	r-g	..........................	...............................
					Środki do ochrony przed "Graffiti"	  16,80000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Pompa spryskiwacza	  1,69000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.3. Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu
	 
		 Str. 15
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	1.4	Ocieplenie ościeży okien i drzwi	

	45	KNR  017-2608-01-00  IGM Warszawa	  59,770	m2	..................................     .	...................................
		Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i
		zmycie
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,27200	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	46	KNR  017-2608-02-00  IGM Warszawa	  59,770	m2	..................................     .	...................................
		Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - impregnację grzybobój.środ
		/jednokrotnie/
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,06000	r-g	..........................	...............................
					Środek do odgrz.murów i dezyn.Ceresit CT99	  0,10000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00010	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	47	KNR  017-2608-03-00  IGM Warszawa	  59,770	m2	..................................     .	...................................
		Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.preparatem wzmacniaj.
		/jednokrotnie/
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,06620	r-g	..........................	...............................
					Środek gruntujący "Ceresit CT 17"	  0,20000	dm3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00010	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	48	KNR  017-2609-02-00  IGM Warszawa	  92,650	m2	..................................     .	...................................

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.4. Ocieplenie ościeży okien i drzwi
	 
		 Str. 16
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych
		zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży EPS 70-031 gr 2 cm
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,59500	r-g	..........................	...............................
					Zaprawa klej.sucha do styrop.Ceresit CT 85	  6,00000	kg	..........................	...............................
					Płyty styropianowe	  0,05350	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Żuraw okienny przenośny 0,15 t	  0,01350	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,01000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	49	KNR  017-2609-05-00  IGM Warszawa	  555,900	szt	..................................     .	...................................
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych
		zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
		betonu
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,08090	r-g	..........................	...............................
					Kołki polipropylen.do mocow.płyt styrop.	  1,04000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00020	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	50	KNR  017-2609-07-00  IGM Warszawa	  92,650	m2	..................................     .	...................................
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych
		zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,38200	r-g	..........................	...............................
					Zaprawa klej.sucha do styrop.Ceresit CT 85	  5,00000	kg	..........................	...............................
					Siatki z włókna szklanego	  1,64300	m2	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Żuraw okienny przenośny 0,15 t	  0,00700	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00520	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.4. Ocieplenie ościeży okien i drzwi
	 
		 Str. 17
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	51	KNR  017-2609-08-00  IGM Warszawa	  298,870	m	..................................     .	...................................
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych
		zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,22000	r-g	..........................	...............................
					Profile aluminiowe naroży	  1,17600	m	..........................	...............................
					Zaprawa klej.sucha do styrop.Ceresit CT 85	  0,90000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00050	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	52	KNR  017-0926-01-00  IGM Warszawa	  92,650	m2	..................................     .	...................................
		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego- nałożenie na podłoże  farby
		gruntującej - pierwsza warstwa
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,10500	r-g	..........................	...............................
					Farba gruntująca CT 16	  0,30000	dm3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00040	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	53	KNR  017-0930-03-00  IGM Warszawa	  92,650	m2	..................................     .	...................................
		Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku miner.strukturalnego , na
		uprzednio przygotowanym podłożu, metodą "mokre na mokre", o grubości 2 mm - na ścianach
		płaskich i powierzchniach poziomych - tynk mineralny
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,51260	r-g	..........................	...............................
					Sucha miesz.tynk.na spoiw.min.Ceresit CT69	  2,50000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Żuraw okienny przenośny 0,15 t	  0,00490	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00680	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.4. Ocieplenie ościeży okien i drzwi
	 
		 Str. 18
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	54	KNR  202-1519-03-00  WACETOB Warszawa	  92,650	m2	..................................     .	...................................
		Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami: silikatowa
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,21100	r-g	..........................	...............................
					Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki	  0,65000	dm3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00050	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	1.5	Roboty remontowe kominów	

	55	KNR  401-0212-04-00  WACETOB Warszawa	  3,600	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie - ręczne rozbicie betonowych czapek kominowych
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,42000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	56	KNR  401-0310-02-00  WACETOB Warszawa	  7,470	m3	..................................     .	...................................
		Przemurowanie kominów z cegły budowlanej pełnej  o objętosci w jednym miejscu: ponad 0,5 m3
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  19,90000	r-g	..........................	...............................
					Piaski do zapraw  budowlanych	  0,24000	m3	..........................	...............................
					Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	  45,50000	kg	..........................	...............................
					Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	  25,60000	kg	..........................	...............................
					Cegła klinkierowa 25x12x6,5 licowa drążona	  396,00000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t	  3,25000	m-g	..........................	...............................
					Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3	  0,33000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	57	KNR  202-0219-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  3,600	m2	..................................     .	...................................
		Nakrywy żelbetowe attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  3,24000	r-g	..........................	...............................
					Gwoździe budowlane gołe okrągłe	  0,60000	kg	..........................	...............................

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.5. Roboty remontowe kominów
	 
		 Str. 19
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

					Betony zwykłe z kruszywa naturalnego	  0,07100	m3	..........................	...............................
					Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	  0,01400	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,15000	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,01000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	58	KNR  202-0901-01-00  WACETOB Warszawa	  45,940	m2	..................................     .	...................................
		Tynki zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych /kominy/, wykonane: ręcznie
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,63400	r-g	..........................	...............................
					Zaprawa  cementowo-wapienna  M  2	  0,01980	m3	..........................	...............................
					Zaprawa  cementowo-wapienna  M  7	  0,00060	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,07680	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	59	KNR  017-0927-01-00  IGM Warszawa	  45,940	m2	..................................     .	...................................
		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego- nałożenie na podłoże  farby
		gruntującej - pierwsza warstwa
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,10500	r-g	..........................	...............................
					Farba gruntująca CT 16	  0,30000	dm3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00040	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	60	KNR  017-2609-06-00  IGM Warszawa	  45,940	m2	..................................     .	...................................
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych
		zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,61120	r-g	..........................	...............................
					Zaprawa klej.sucha do styrop.Ceresit CT 85	  5,00000	kg	..........................	...............................

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.5. Roboty remontowe kominów
	 
		 Str. 20
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

					Siatki z włókna szklanego	  1,13500	m2	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Żuraw okienny przenośny 0,15 t	  0,00700	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00520	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	61	KNR  017-2609-08-00  IGM Warszawa	  34,800	m	..................................     .	...................................
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych
		zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,22000	r-g	..........................	...............................
					Profile aluminiowe naroży	  1,17600	m	..........................	...............................
					Zaprawa klej.sucha do styrop.Ceresit CT 85	  0,90000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00050	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	62	KNR  017-0926-03-00  IGM Warszawa	  45,940	m2	..................................     .	...................................
		Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku miner.o fakturze rustykalnej ,
		na uprzednio przygotowanym podłożu, z suchej mieszanki, o grubości 2 mm - na ścianach płaskich i
		powierzchniach poziomych
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,51260	r-g	..........................	...............................
					Sucha miesz.tynk.na spoiw.min.Ceresit CT35	  4,40000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Żuraw okienny przenośny 0,15 t	  0,00800	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,01110	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	63	KNR  202-1519-02-00  WACETOB Warszawa	  15,840	m2	..................................     .	...................................
		Bezspoinowy system dociepleń. Malowanie  tynków fakturowych zewnętrznych farbami:
		silikonowymi

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.5. Roboty remontowe kominów
	 
		 Str. 21
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,20000	r-g	..........................	...............................
					Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki	  0,35000	dm3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00040	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	64	KNR  202-0506-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  19,300	m2	..................................     .	...................................
		Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  2,87720	r-g	..........................	...............................
					Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,5 mm	  5,01000	kg	..........................	...............................
					Spoiwa cynowo-ołowiane LC60	  0,02800	kg	..........................	...............................
					Zaprawa cementowa  M 12	  0,00200	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00690	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	65	KNR  202-0504-03-00  WACETOB Warszawa	  12,900	m2	..................................     .	...................................
		Pokrycie kominów papą termozgrzewalną: obróbki z papy nawierzchniowej
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,58400	r-g	..........................	...............................
					Gaz płynny propanowo-butanowy	  0,38000	kg	..........................	...............................
					Roztwory asfaltowe do gruntowania	  0,46000	kg	..........................	...............................
					Papy zgrzewalne	  1,22000	m2	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,00510	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,01300	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	66	KNR  202-1215-01-00  WACETOB Warszawa	  42,000	szt	..................................     .	...................................
		Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w ścianach, o powierzchni: do 0,1 m2

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.5. Roboty remontowe kominów
	 
		 Str. 22
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,88700	r-g	..........................	...............................
					Wyroby warsztatowe metalowe różne	  1,00000	szt	..........................	...............................
					Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.	  0,00700	dm3	..........................	...............................
					Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania	  0,00800	dm3	..........................	...............................
					Zaprawa cementowa  M 12	  0,00500	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00150	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	1.6	Ocieplenie dachu niewentylowanego	

	67	KNR  404-0509-03-00  IGM Warszawa	  452,450	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie: - na zakład
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,41070	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	68	KNR  017-2608-01-00  IGM Warszawa	  452,450	m2	..................................     .	...................................
		Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i
		zmycie
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,27200	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	69	KNR  401-0517-05-00  WACETOB Warszawa	  452,450	m2	..................................     .	...................................
		Posmarowanie powierzchni dachu: "Abizolem D" z zakitowaniem uszkodzeń
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,10000	r-g	..........................	...............................
					Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM"	  1,60000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	2,00	%	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.6. Ocieplenie dachu niewentylowanego
	 
		 Str. 23
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	70	KNR  202-0406-01-00  WACETOB Warszawa	  7,650	m3	..................................     .	...................................
		Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -murłaty o przekroju poprzecznym
		drewna: do 180 cm2
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  12,30000	r-g	..........................	...............................
					Środki impregnacyjne	  0,34000	kg	..........................	...............................
					Papy asfaltowe na tekturze budowlanej	  18,00000	m2	..........................	...............................
					Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II	  1,06000	m3	..........................	...............................
					Śruby stal.średniodokł.z nakrętk. i podkł.	  8,92000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,98000	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  1,08000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	71	KNR  401-0604-04-00  WACETOB Warszawa	  452,450	m2	..................................     .	...................................
		Wykonanie, na istniejących stropach, izolacji z płyt styropianowych, układanych na zaprawie
		cementowo-wapiennej - styropapa gr 23 cm analiza indywidualna
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,28000	r-g	..........................	...............................
					Płyty styropianowe	  1,05000	m2	..........................	...............................
					Piaski do zapraw  budowlanych	  0,02200	m3	..........................	...............................
					Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	  4,20000	kg	..........................	...............................
					Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	  0,00230	t	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	2,00	%	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	72	KNR  202-0504-02-00  WACETOB Warszawa	  452,450	m2	..................................     .	...................................
		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: dwuwarstwowe
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,38900	r-g	..........................	...............................
					Gaz płynny propanowo-butanowy	  0,43400	kg	..........................	...............................
					Roztwory asfaltowe do gruntowania	  0,30000	kg	..........................	...............................
					Papy zgrzew.polimerowo-asfalt.,podkładowe	  1,15000	m2	..........................	...............................
					Papy zgrzew.polim.-asfalt.wierzchn.krycia	  1,15000	m2	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,00760	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,02100	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.6. Ocieplenie dachu niewentylowanego
	 
		 Str. 24
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	73	KNR  202-0504-03-00  WACETOB Warszawa	  36,150	m2	..................................     .	...................................
		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: obróbki z papy nawierzchniowej
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,58400	r-g	..........................	...............................
					Gaz płynny propanowo-butanowy	  0,38000	kg	..........................	...............................
					Roztwory asfaltowe do gruntowania	  0,46000	kg	..........................	...............................
					Papy zgrzewalne	  1,22000	m2	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,00510	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,01300	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	1.7	Instalacja odgromowa	

	74	KNR  403-1137-04-00  WACETOB Warszawa	  19,710	szt	..................................     .	...................................
		Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, mocowanych na ścianie na podłożu:
		innym niż betonowe
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,09450	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	75	KNR  403-0702-01-00  WACETOB Warszawa	  40,210	szt	..................................     .	...................................
		Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu: stromym, krytym eternitem lub dachówką
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,15800	r-g	..........................	...............................
					Wsporniki dachowe z uchwytem	  1,01000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	4,00	%	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	76	KNR  508-0604-05-00  WACETOB Warszawa	  40,000	m	..................................     .	...................................
		Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na dachu stromym

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.7. Instalacja odgromowa
	 
		 Str. 25
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		krytym: dachówką lub eternitem
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,21800	r-g	..........................	...............................
					Pręty stalowe okrągłe ocynkowane	  1,04000	m	..........................	...............................
					Wsporniki dachowe z uchwytem	  1,01000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	2,50	%	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	77	KNR  508-0615-01-00  WACETOB Warszawa	  3,000	szt	..................................     .	...................................
		Montaż iglic z ostrzem odgromowym na kominie analiza  indywidualna
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,15000	r-g	..........................	...............................
					Rury stalowe b/s og.przezn.ocynkowane	  1,00000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	2,50	%	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	78	KNR  401-0340-01-00  WACETOB Warszawa	  0,290	m	..................................     .	...................................
		Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości i szerokości:
		1/4 x 1/2 cegły
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,55000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	79	KNR  501-0106-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  59,120	m	..................................     .	...................................
		Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach (analogia)
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,91500	r-g	..........................	...............................
					Lakiery asfaltowe	  0,00480	kg	..........................	...............................
					Złączki PVC ciśnieniowe 2-kielichowe	  0,16000	szt	..........................	...............................
					Rury elektroinstalacyjne z PVC	  1,02000	m	..........................	...............................
					Ubijak spalinowy   50 kg	  0,09250	m-g	..........................	...............................
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	  0,01040	m-g	..........................	...............................
					Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)	  0,00710	m-g	..........................	...............................
					Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)	  0,02690	m-g	..........................	...............................
					Samochód skrzyniowy do 3,5 t (Trambus) (1)	  0,01350	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.7. Instalacja odgromowa
	 
		 Str. 26
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	80	KNR  403-1012-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  59,120	m	..................................     .	...................................
		Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do  50 mm
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,05250	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	81	KNR  508-0607-02-00  WACETOB Warszawa	  59,120	m	..................................     .	...................................
		Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z pręta o śr. do 10 mm, na budynkach
		- rodzaj podłoża: cegła (z ręcznym wykonaniem otworów)
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,40600	r-g	..........................	...............................
					Pręty stalowe okrągłe ocynkowane	  1,04000	m	..........................	...............................
					Wsporniki inst.odgromow.ścienne z uchwytem	  1,01000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	2,50	%	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	82	KNR  508-0618-02-00  WACETOB Warszawa	  35,000	szt	..................................     .	...................................
		Łączenię pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych - rodzaj złącza:
		odgałęźne 3-wylotowe
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,18700	r-g	..........................	...............................
					Złączka odgałęźna K-413, 3 wylotowa	  1,00000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	2,50	%	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	83	KNR  508-0619-01-00  WACETOB Warszawa	  20,000	szt	..................................     .	...................................
		Montaż złączy rynnowych w instalacji uziemiającej lub odgromowej, do rynny okapowej - miejsce
		montażu: dach
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,14000	r-g	..........................	...............................
					Złączki instalacji odgromowej	  1,00000	szt	..........................	...............................

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.7. Instalacja odgromowa
	 
		 Str. 27
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

					Materiały pomocnicze	2,50	%	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	84	KNR  508-0619-06-00  WACETOB Warszawa	  8,000	szt	..................................     .	...................................
		Montaż złączy kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej - połączenie: drut-płaskownik
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,44900	r-g	..........................	...............................
					Złączki instalacji odgromowej	  1,00000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	2,50	%	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	85	KNR  508-0611-05-00  WACETOB Warszawa	  109,980	m	..................................     .	...................................
		Montaż uziomu powierzchniowego, w wykopie o głębokości: ponad  0,6 do 0,8 m    grunt kat.III
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,16000	r-g	..........................	...............................
					Bednarka stalowa ocynkowana	  1,04000	m	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	2,50	%	..........................	...............................
					Spawarka elektryczna	  0,58100	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	86	KNR  508-0902-03-00  WACETOB Warszawa	  8,000	pomiar	..................................     .	...................................
		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,26000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	87	KNR  508-0902-04-00  WACETOB Warszawa	  8,000	pomiar	..................................     .	...................................
		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar rezystancji uziemienia - następny
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,56000	r-g	..........................	...............................

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.7. Instalacja odgromowa
	 
		 Str. 28
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	1.8	Obróbki blacharskie	

	88	KNR  401-0535-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  58,830	m	..................................     .	...................................
		Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,15000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	89	KNR  401-0535-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  51,730	m	..................................     .	...................................
		Rozebranie rur spustowych z blachy: nadającej się do ponownego użytku
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,21000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	90	KNR  202-0519-04-00  WACETOB Warszawa	  58,830	m	..................................     .	...................................
		Rynny dachowe półokrągłe, z blachy stalowej powlekanej grub. 0,60 mm, o średnicy: 15 cm
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,65100	r-g	..........................	...............................
					Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,6 mm	  2,16000	kg	..........................	...............................
					Spoiwa cynowo-ołowiane LC60	  0,02100	kg	..........................	...............................
					Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	  2,00000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,00200	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00350	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	91	KNR  202-0526-03-00  WACETOB Warszawa	  51,730	m	..................................     .	...................................
		Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm, o średnicy: 12 cm
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,83500	r-g	..........................	...............................
					Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,5 mm	  1,88000	kg	..........................	...............................
					Spoiwa cynowo-ołowiane LC60	  0,02300	kg	..........................	...............................

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.8. Obróbki blacharskie
	 
		 Str. 29
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

					Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	  0,33000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00280	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	92	KNR  215-0217-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  7,000	szt	..................................     .	...................................
		Czyszczaki kanalizacyjne z PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy zewnętrznej: 160 mm
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,49660	r-g	..........................	...............................
					Czyszczak  PVC kan.wewnętrznej 160 mm	  1,00000	szt	..........................	...............................
					Uszczelka gumowa pierśc.do rur PVC  160 mm	  2,00000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,10	%	..........................	...............................
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	  0,01000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	93	KNR  015-0529-03-00  IGM Warszawa	  21,000	szt	..................................     .	...................................
		Rury spustowe z blachy powlekanej, o średnicy:  15,0 cm analogia
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,55600	r-g	..........................	...............................
					Kolanka do rur spustowych z PCV	  0,40000	szt	..........................	...............................
					Złączki do rur spustowych z PCV (mufy)	  0,40000	szt	..........................	...............................
					Rury spustowe PVC	  1,10000	m	..........................	...............................
					Obejmy do rur spustowych z tworzyw sztucz.	  0,50000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00300	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	1.9	Daszki nad wejściami	

	94	KNR  401-0535-08-00  IGM Warszawa	  4,960	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie
		nadającej się do użytku

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.9. Daszki nad wejściami
	 
		 Str. 30
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,30000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	95	KNR  401-0519-01-00  IGM Warszawa	  4,850	m2	..................................     .	...................................
		Drobna naprawa pokrycia papowego polegająca na umocowaniu odstającej papy i zakitowaniu
		uszkodzeń
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,13000	r-g	..........................	...............................
					Kity uszczelniające plastyczne asfaltowe	  0,10000	kg	..........................	...............................
					Drewno opałowe	  0,05000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	2,00	%	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	96	KNR  202-0506-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  4,960	m2	..................................     .	...................................
		Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  2,87720	r-g	..........................	...............................
					Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,5 mm	  5,01000	kg	..........................	...............................
					Spoiwa cynowo-ołowiane LC60	  0,02800	kg	..........................	...............................
					Zaprawa cementowa  M 12	  0,00200	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00690	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	97	KNR  202-0504-01-00  WACETOB Warszawa	  4,850	m2	..................................     .	...................................
		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: jednowarstwowe
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,21600	r-g	..........................	...............................
					Gaz płynny propanowo-butanowy	  0,23000	kg	..........................	...............................
					Roztwory asfaltowe do gruntowania	  0,30000	kg	..........................	...............................
					Papy zgrzewalne	  1,15000	m2	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,00480	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,01220	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.9. Daszki nad wejściami
	 
		 Str. 31
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	1.10	Schody zewnętrzne	

	98	KNR  401-0803-01-00  WACETOB Warszawa	  2,880	m2	..................................     .	...................................
		Uzupełnienie posadzki cementowej na powierzchni 1,0 do 5,0 m2, w jednym miejscu z zatarciem: na
		ostro
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,96000	r-g	..........................	...............................
					Piaski do zapraw  budowlanych	  0,03300	m3	..........................	...............................
					Cement portlandzki 25 z dodatkami	  0,01300	t	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	2,00	%	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	99	NNRKB  007-1134-01-10  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	  9,600	m2	..................................     .	...................................
		Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,06000	r-g	..........................	...............................
					Środek gruntujący "Atlas Uni-Grunt"	  0,21000	dm3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00030	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	100	KNR  202-1118-09-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  4,740	m2	..................................     .	...................................
		Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30
		cm - metoda kombinowana analogia
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,06640	r-g	..........................	...............................
					Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.	  5,20000	kg	..........................	...............................
					Suche zaprawy do spoinowania	  0,40000	kg	..........................	...............................
					Płytki kamionkowe szkliwione	  1,02000	m2	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t	  0,03150	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,02700	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.10. Schody zewnętrzne
	 
		 Str. 32
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	101	KNR  012-1119-02-00  IGM Warszawa	  23,880	m	..................................     .	...................................
		Cokoliki z płytek kamionkowych  GRES układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - wysokość
		cokolika 15 cm analogia
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,54110	r-g	..........................	...............................
					Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.	  0,78000	kg	..........................	...............................
					Suche zaprawy do spoinowania	  0,08250	kg	..........................	...............................
					Płytki kamionkowe szkliwione	  0,07500	m2	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t	  0,00580	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00380	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	102	KNR  012-1120-03-00  IGM Warszawa	  4,860	m2	..................................     .	...................................
		Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm -
		układanie metodą zwykłą analogia
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  2,92110	r-g	..........................	...............................
					Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.	  5,20000	kg	..........................	...............................
					Suche zaprawy do spoinowania	  0,55000	kg	..........................	...............................
					Płytki kamionkowe szkliwione	  1,03000	m2	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t	  0,07000	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,03840	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	1.11	Malowanie	

	103	KNR  712-0101-02-00  MPCiL	  14,690	m2	..................................     .	...................................
		Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia
		czystości stalowych konstrukcji kratowych
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,45700	r-g	..........................	...............................

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.11. Malowanie
	 
		 Str. 33
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	104	KNR  712-0204-02-00  MPCiL	  14,690	m2	..................................     .	...................................
		Malowanie pędzlem konstrukcji kratowych farbą do gruntowania chlorokauczukową ogólnego
		stosowania
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,16020	r-g	..........................	...............................
					Farby chlorokaucz.do grunt.ogóln.stos.	  0,13800	dm3	..........................	...............................
					Rozcieńczalniki do wyr.lak.pol.i chlor.og.	  0,01100	dm3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	0,90	%	..........................	...............................
					Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)	  0,00080	m-g	..........................	...............................
					Przyczepa skrzyniowa 3,5 t	  0,00080	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	105	KNR  712-0213-02-00  MPCiL	  14,690	m2	..................................     .	...................................
		Malowanie pędzlem konstrukcji kratowych emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,13570	r-g	..........................	...............................
					Emalie chlorokauczukowe ogóln.stosowania	  0,13800	dm3	..........................	...............................
					Rozcieńczalniki do wyr.lak.pol.i chlor.og.	  0,01100	dm3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	0,90	%	..........................	...............................
					Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)	  0,00040	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	1.12	Rusztowania	

	106	KNR  005-1651-03-00	  793,908	m2	..................................     .	...................................
		Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m, przy
		wysokości rusztowania: ponad 15 do 20 m
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  21,98000	r-g	..........................	...............................
					Zaślepki z tworzywa sztucznego	  6,92000	szt	..........................	...............................
					Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.II	  0,00700	m3	..........................	...............................
					Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	  6,92000	szt	..........................	...............................
					Rusztowania ramowe	  5,23000	m-g	..........................	...............................

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.12. Rusztowania
	 
		 Str. 34
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	107	Rusztowanie	  0,000	-	..................................     .	...................................
		Czas pracy rusztowań grupy 1
	 
	Rodzaj lub typ :	.......................................................	Jedn. miary 1 kpl :	......................
	Nakład robocizny :	..........................  ( r-g )	Skład zespołu roboczego :	......................	( rob. )
	Współcz. przestoju :	.................
	Jedn. cena najmu :	.................  za 1 m-g /1 kpl	Cena pracy 1 kpl :	......................

	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie :  [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk :  [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	108	KNNR  002-1505-01-00  MRRiB	  793,908	100 m2	..................................     .	...................................
		Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  3,20000	r-g	..........................	...............................
					Tkaniny syntetyczne do ochrony rusztowań	  14,00000	m2	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	1.13	Roboty porządkowe	

	109	KNR  401-0109-11-00  WACETOB Warszawa	  6,400	m3	..................................     .	...................................
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i
		wyładowaniem, na odległość: do 1 km
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,86000	r-g	..........................	...............................
					Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)	  0,50000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.13. Roboty porządkowe
	 
		 Str. 35
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	110	KNR  401-0109-12-00  WACETOB Warszawa	  6,400	m3	..................................     .	...................................
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i
		wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)	  0,38000	m-g	..........................	...............................
	 
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie :  [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk :  [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	111	analiza własna	  4,100	m3	..................................     .	...................................
		Utylizacja styropianu
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	112	analiza własna	  2,300	m3	..................................     .	...................................
		Utylizacja gruzu
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	113	KNR  401-0109-06-00  WACETOB Warszawa	  16,120	m3	..................................     .	...................................
		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, : gruncie kat. III
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,02000	r-g	..........................	...............................
					Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)	  0,63000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	114	KNR  401-0109-08-00  WACETOB Warszawa	  16,120	m3	..................................     .	...................................
		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)	  0,57000	m-g	..........................	...............................
	 
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie :  [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk :  [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.13. Roboty porządkowe
	 
		 Str. 36
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	Wartość kosztorysowa robót	

	Inwestor :	Wykonawca :