Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	Budowa :	BUDYNEK GMINNY
	Obiekt :	BUDYNEK
	 
		 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 
	Stawka roboczogodziny  R-g :  	...............  zł / r-g
	Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  	............... %
	Narzut kosztów pośrednich  Kp :  	............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]
	Narzut zysku  Z :  	............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)
	Poziom cen :  	.......................................................................
	 
	      PRZEDMIAR  INWESTORSKI
	 
		 Str. 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	1	Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo	

	 
	1.1	Ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu	

	1	KNR  401-0101-03-00  WACETOB Warszawa	  63,750	m2	..................................     .	...................................
		Zerwanie nawierzchni, z odrzuceniem materiałów na odległość do 3 m w bok lub załadowaniem na
		środki transportowe: z płyt chodnikowych
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,15000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	2	KNR  201-0306-02-00  WACETOB Warszawa	  172,125	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości
		do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład: grunt kat. III
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  2,30000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	3	KNR  201-0306-06-00  WACETOB Warszawa	  172,125	m3	..................................     .	...................................
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]		
	 
		Wykopy ręczne wąskoprzestrz.lub jamiste ze skarpami o szerok. dna do 1,5 m, ze złożeniem urobku
		na odkład - dodatek za każde dalsze 0,5 m głębokości: grunt kat. III
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,69600	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	4	KNR  017-2608-01-00  IGM Warszawa	  344,250	m2	..................................     .	...................................
		Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i
		zmycie

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.1. Ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu
	 
		 Str. 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,27200	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	5	KNR  202-0603-09-00  WACETOB Warszawa	  344,250	m2	..................................     .	...................................
		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z roztworu
		asfaltowego: pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,11000	r-g	..........................	...............................
					Roztwory asfaltowe do gruntowania	  0,35000	kg	..........................	...............................
					Roztwory asfaltowe izolacyjne	  0,40000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00110	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	6	KNR  202-0603-10-00  WACETOB Warszawa	  344,250	m2	..................................     .	...................................
		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z roztworu
		asfaltowego: każda następna warstwa
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,05020	r-g	..........................	...............................
					Roztwory asfaltowe izolacyjne	  0,40000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00060	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	7	KNR  017-2609-01-00  IGM Warszawa	  344,250	m2	..................................     .	...................................
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych
		zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian, styropian XPS 300-034 gr 15 cm
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,32900	r-g	..........................	...............................
					Zaprawa klej.sucha do styrop.Ceresit CT 85	  18,00000	kg	..........................	...............................
					Płyty styropianowe	  0,15750	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Żuraw okienny przenośny 0,15 t	  0,01350	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,01000	m-g	..........................	...............................

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.1. Ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu
	 
		 Str. 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	8	KNR  202-0606-02-00  WACETOB Warszawa	  344,250	m2	..................................     .	...................................
		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - : zbiorników, basenów
		itp.
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,16300	r-g	..........................	...............................
					Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm	  1,30000	m2	..........................	...............................
					Piaski do betonów zwykłych	  0,01200	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00050	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	9	KNR  401-0105-02-00  WACETOB Warszawa	  172,125	m3	..................................     .	...................................
		Zasypanie wykopów z jednym przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15
		cm, w gruncie: kat. III
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,41000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	10	KNR  231-0105-07-00  IGM Warszawa	  63,750	m2	..................................     .	...................................
		Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu:
		3 cm
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,14400	r-g	..........................	...............................
					Piaski do nawierzchni drogowych	  0,03890	m3	..........................	...............................
					Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	  0,00880	t	..........................	...............................
					Woda przemysłowa	  0,00450	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	0,50	%	..........................	...............................
					Walec statyczny samojezdny 4-6 t  (1)	  0,00130	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.1. Ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu
	 
		 Str. 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	11	KNR  231-0105-08-00  IGM Warszawa	  63,750	m2	..................................     .	...................................
		Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu:
		ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,26880	r-g	..........................	...............................
					Piaski do nawierzchni drogowych	  0,09030	m3	..........................	...............................
					Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	  0,02030	t	..........................	...............................
					Woda przemysłowa	  0,01050	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	0,50	%	..........................	...............................
					Walec statyczny samojezdny 4-6 t  (1)	  0,00280	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	12	KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa	  127,500	m	..................................     .	...................................
		Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,27710	r-g	..........................	...............................
					Piaski do nawierzchni drogowych	  0,00550	m3	..........................	...............................
					Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	  0,00160	t	..........................	...............................
					Obrzeża trawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm	  1,02000	m	..........................	...............................
					Woda przemysłowa	  0,00140	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	0,50	%	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	13	KNR  231-0511-02-00  IGM Warszawa	  63,750	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,23420	r-g	..........................	...............................
					Piaski do nawierzchni drogowych	  0,07880	m3	..........................	...............................
					Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	  0,01170	t	..........................	...............................
					Kostki brukowe betonowe gr.6 cm - szare	  1,02500	m2	..........................	...............................
					Woda	  0,02600	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	0,50	%	..........................	...............................
					Wibrator powierzchn.z napędem elektrycznym	  0,13000	m-g	..........................	...............................
					Piła do cięcia kostki	  0,02500	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.1. Ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu
	 
		 Str. 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	14	KNR  202-0616-06-00  WACETOB Warszawa	  127,500	m	..................................     .	...................................
		Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych z kitu trwale plastycznego na połączeniu
		opaski z kostki brukowej a ociepleniem budynku
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,26500	r-g	..........................	...............................
					Roztwory asfaltowe do gruntowania	  0,10000	kg	..........................	...............................
					Kity uszczelniające trwale plastyczne	  1,10000	kg	..........................	...............................
					Sznury konopne smołowane	  1,00000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,00400	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00310	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	1.2	Wymiana stolarki okienno-drzwiowej	

	15	KNR  401-0353-03-00  WACETOB Warszawa	  32,000	szt	..................................     .	...................................
		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: do 2 m2
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,85000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	16	KNR  019-1023-05-00  IGM Warszawa	  25,238	m2	..................................     .	...................................
		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o
		powierzchni: do 1,0 m2
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  5,76000	r-g	..........................	...............................
					Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.	  6,12000	kg	..........................	...............................
					Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.	  10,18000	szt	..........................	...............................
					Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	  0,09000	dm3	..........................	...............................
					Pianka poliuretanowa	  0,41000	dm3	..........................	...............................
					Okna i drzwi balkonowe z tworzyw sztuczn.	  1,00000	m2	..........................	...............................
					Gips budowlany szpachlowy	  3,40000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,05000	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,06000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.2. Wymiana stolarki okienno-drzwiowej
	 
		 Str. 6
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	17	KNR  401-0353-04-00  WACETOB Warszawa	  67,000	szt	..................................     .	...................................
		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad do 2 m2
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,16000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	18	KNR  019-1023-09-00  IGM Warszawa	  120,658	m2	..................................     .	...................................
		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o
		powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  3,52000	r-g	..........................	...............................
					Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.	  4,22000	kg	..........................	...............................
					Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.	  6,00000	szt	..........................	...............................
					Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	  0,06000	dm3	..........................	...............................
					Pianka poliuretanowa	  0,33000	dm3	..........................	...............................
					Okna i drzwi balkonowe z tworzyw sztuczn.	  1,00000	m2	..........................	...............................
					Gips budowlany szpachlowy	  2,35000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,05000	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,06000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	19	KNR  401-0353-08-00  WACETOB Warszawa	  8,000	m2	..................................     .	...................................
		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 2 m2
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,84000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	20	KNR  019-1023-10-00  IGM Warszawa	  8,000	m2	..................................     .	...................................
		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o
		powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m2
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  3,19000	r-g	..........................	...............................
					Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzn.	  3,78000	kg	..........................	...............................

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.2. Wymiana stolarki okienno-drzwiowej
	 
		 Str. 7
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

					Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.	  4,95000	szt	..........................	...............................
					Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	  0,05000	dm3	..........................	...............................
					Pianka poliuretanowa	  0,28000	dm3	..........................	...............................
					Okna i drzwi balkonowe z tworzyw sztuczn.	  1,00000	m2	..........................	...............................
					Gips budowlany szpachlowy	  2,10000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,04000	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,06000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	21	KNR  401-0353-10-00  WACETOB Warszawa	  22,970	m2	..................................     .	...................................
		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: drzwiowych, o pow. ponad 2 m2
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,63000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	22	KNR  019-1024-06-00  IGM Warszawa	  14,320	m2	..................................     .	...................................
		Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydłowe
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  2,12000	r-g	..........................	...............................
					Drzwi aluminiowe	  1,00000	m2	..........................	...............................
					Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.	  5,29000	szt	..........................	...............................
					Pianka poliuretanowa	  0,29000	dm3	..........................	...............................
					Podkładki gumowe	  4,23000	szt	..........................	...............................
					Szyby zesp.1-komor.ze szkła pł.ciąg.okien.	  0,67000	m2	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,05000	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,06000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	23	KNR  019-1024-08-00  IGM Warszawa	  8,600	m2	..................................     .	...................................
		Montaż drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydłowych
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  3,10000	r-g	..........................	...............................
					Drzwi aluminiowe	  1,00000	m2	..........................	...............................
					Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan.	  4,76000	szt	..........................	...............................

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.2. Wymiana stolarki okienno-drzwiowej
	 
		 Str. 8
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

					Pianka poliuretanowa	  0,24000	dm3	..........................	...............................
					Podkładki gumowe	  6,35000	szt	..........................	...............................
					Szyby zesp.1-komor.ze szkła pł.ciąg.okien.	  0,73000	m2	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,05000	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,06000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	24	KNR  202-0923-01-00  WACETOB Warszawa	  176,866	m2	..................................     .	...................................
		Osłony okien: folią polietylenową - zabezpieczenie nowo wstawionej stolarki okienno-drzwiowej
		przed wykonywaniem ocieplenia ścian zewnetrznych
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,21300	r-g	..........................	...............................
					Gwoździe budowlane gołe okrągłe	  0,00720	kg	..........................	...............................
					Folie polietylenowe	  0,38330	m2	..........................	...............................
					Deski iglaste obrzynane  kl.III	  0,00030	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,00050	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	25	KNR  217-0156-01-00  WACETOB Warszawa	  102,000	szt	..................................     .	...................................
		Nawietrzaki podokienne typu A o wielkościach (grubości muru w cegłach): do 1,5 (analogia) montaż
		nawiewników higrosterowalnych o wydajności 30 m3
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,82000	r-g	..........................	...............................
					Nawietrzaki podokienne stalowe typu A	  1,00000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	  0,11000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	26	KNR  401-1204-02-00  WACETOB Warszawa	  96,930	m2	..................................     .	...................................
		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach -
		malowanie usterek po wymianie stolarki okienno-drzwiowej

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.2. Wymiana stolarki okienno-drzwiowej
	 
		 Str. 9
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,12700	r-g	..........................	...............................
					Farby emulsyjne nawierzchniowe uniwersalne	  0,28600	dm3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	2,00	%	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	1.3	Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu	

	27	KNR  401-0535-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	  31,875	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie
		nadającej się do użytku
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,30000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	28	KNR  401-0535-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	  23,138	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie
		nadającej się do użytku - demontaż parapetów zewnętrznych
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,30000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	29	KNR  017-2608-01-00  IGM Warszawa [Ruszt.]	  809,042	m2	..................................     .	...................................
		Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i
		zmycie
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,27200	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	30	KNR  017-2608-02-00  IGM Warszawa [Ruszt.]	  809,042	m2	..................................     .	...................................
		Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - impregnację grzybobój.środ.
		/jednokrotnie/
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,06000	r-g	..........................	...............................
					Środek do odgrz.murów i dezyn.Ceresit CT99	  0,10000	kg	..........................	...............................

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.3. Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu
	 
		 Str. 10
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00010	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	31	KNR  017-2608-03-00  IGM Warszawa [Ruszt.]	  809,042	m2	..................................     .	...................................
		Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.preparatem
		wzmacniaj./jednokrotnie/
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,06620	r-g	..........................	...............................
					Środek gruntujący "Ceresit CT 17"	  0,20000	dm3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00010	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	32	KNR  017-2608-05-00  IGM Warszawa [Ruszt.]	  1,618	m2	..................................     .	...................................
		Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,00100	r-g	..........................	...............................
					Zaprawa klej.sucha do styrop.Ceresit CT 85	  0,02500	kg	..........................	...............................
					Płyty styropianowe	  0,25000	dm3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	33	KNR  017-2609-08-00  IGM Warszawa [Ruszt.]	  127,500	m	..................................     .	...................................
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych
		zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - montaż listwy
		cokołowej
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,22000	r-g	..........................	...............................
					Profile aluminiowe naroży	  1,17600	m	..........................	...............................
					Zaprawa klej.sucha do styrop.Ceresit CT 85	  0,90000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00050	m-g	..........................	...............................

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.3. Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu
	 
		 Str. 11
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	34	KNR  017-2609-01-00  IGM Warszawa [Ruszt.]	  809,042	m2	..................................     .	...................................
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych
		zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych frezowanych EPS 70-031 gr 13 cm do ścian
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,32900	r-g	..........................	...............................
					Zaprawa klej.sucha do styrop.Ceresit CT 85	  6,00000	kg	..........................	...............................
					Płyty styropianowe	  0,13125	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Żuraw okienny przenośny 0,15 t	  0,01350	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,01000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	35	NNRKB  006-0541-02-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	  47,175	m2	..................................     .	...................................
		Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu 42 cm - obróbekvmurów
		ogniowych, okapów, z blachy powlekanej w kolorze brązowym (analogia)
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,35000	r-g	..........................	...............................
					Blachy stal.ocynk.z powł.poliestrową płas.	  1,23000	m2	..........................	...............................
					Wkręty stalowe samogwintujące	  17,20000	szt	..........................	...............................
					Zaprawa cementowa  M 12	  0,00100	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00800	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	36	NNRKB  006-0541-02-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	  34,244	m2	..................................     .	...................................
		Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości 59 cm - montaż parapetów z blachy
		powlekanej w kolorze brązowym (analogia)
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,35000	r-g	..........................	...............................
					Blachy stal.ocynk.z powł.poliestrową płas.	  1,23000	m2	..........................	...............................
					Wkręty stalowe samogwintujące	  17,20000	szt	..........................	...............................

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.3. Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu
	 
		 Str. 12
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

					Zaprawa cementowa  M 12	  0,00100	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00800	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	37	KNR  017-2609-05-00  IGM Warszawa [Ruszt.]	 4 854,252	szt	..................................     .	...................................
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych
		zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
		betonu
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,08090	r-g	..........................	...............................
					Kołki polipropylen.do mocow.płyt styrop.	  1,04000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00020	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	38	KNR  017-2609-06-00  IGM Warszawa [Ruszt.]	  809,042	m2	..................................     .	...................................
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych
		zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,61120	r-g	..........................	...............................
					Zaprawa klej.sucha do styrop.Ceresit CT 85	  5,00000	kg	..........................	...............................
					Siatki z włókna szklanego	  1,13500	m2	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Żuraw okienny przenośny 0,15 t	  0,00700	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00520	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	39	KNR  017-2609-06-00  IGM Warszawa	  255,000	m2	..................................     .	...................................
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych
		zapraw klejących - przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,61120	r-g	..........................	...............................

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.3. Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu
	 
		 Str. 13
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

					Zaprawa klej.sucha do styrop.Ceresit CT 85	  5,00000	kg	..........................	...............................
					Siatki z włókna szklanego	  1,13500	m2	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Żuraw okienny przenośny 0,15 t	  0,00700	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00520	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	40	KNR  017-2609-08-00  IGM Warszawa [Ruszt.]	  42,900	m	..................................     .	...................................
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych
		zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,22000	r-g	..........................	...............................
					Profile aluminiowe naroży	  1,17600	m	..........................	...............................
					Zaprawa klej.sucha do styrop.Ceresit CT 85	  0,90000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00050	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	41	KNR  017-0926-01-00  IGM Warszawa [Ruszt.]	  809,042	m2	..................................     .	...................................
		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego- nałożenie na podłoże  farby
		gruntującej - pierwsza warstwa
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,10500	r-g	..........................	...............................
					Farba gruntująca CT 16	  0,30000	dm3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00040	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	42	KNR  401-0821-05-00  WACETOB Warszawa	  102,000	m2	..................................     .	...................................
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
	 
		Wymiana w okładzinach ściennych, płytek kamionkowych i ceramicznych układanych na kleju o
		powierzrzchni do 1,0 m2

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.3. Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu
	 
		 Str. 14
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  2,73000	r-g	..........................	...............................
					Kwas solny techniczny - roztwór 5%	  0,30000	kg	..........................	...............................
					Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.	  4,75000	kg	..........................	...............................
					Suche zaprawy do spoinowania	  0,36000	kg	..........................	...............................
					Płytki kamionkowe nieszkliwione	  1,13000	m2	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	2,00	%	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	43	KNR  017-0928-01-00  IGM Warszawa [Ruszt.]	  707,042	m2	..................................     .	...................................
		Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku miner.strukturalnego , na
		uprzednio przygotowanym podłożu, metodą "mokre na mokre", o grubości 2 mm - na ścianach
		płaskich i powierzchniach poziomych
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,51260	r-g	..........................	...............................
					Sucha miesz.tynk.na spoiw.min.Ceresit CT89	  3,00000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Żuraw okienny przenośny 0,15 t	  0,00640	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00900	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	44	KNR  202-1519-03-00  WACETOB Warszawa [Ruszt.]	  707,042	m2	..................................     .	...................................
		Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami: silikatowymi
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,21100	r-g	..........................	...............................
					Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki	  0,65000	dm3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00050	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	45	KNNR  003-1206-03-40  WACETOB Warszawa	  2,550	100 m2	..................................     .	...................................
		Zabezpieczenie przeciw "graffiti" ścian gładkich i skośnych na uprzednio przygotowanym podłożu
		poprzez jednokrotne nałożenie pistoletem natryskowym wierzchniej warstwy lakieru na bazie
		polimerów: bezbarwnego kryjącego matowego środek PAULYTHAN (analogia)

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.3. Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu
	 
		 Str. 15
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  3,79000	r-g	..........................	...............................
					Środki do ochrony przed "Graffiti"	  16,80000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Pompa spryskiwacza	  1,69000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	1.4	Ocieplenie ościeży okien i drzwi	

	46	KNR  017-2608-01-00  IGM Warszawa	  96,930	m2	..................................     .	...................................
		Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,27200	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	47	KNR  017-2608-02-00  IGM Warszawa	  96,930	m2	..................................     .	...................................
		Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,  - impregnacja grzybobój.środ
		/jednokrotnie/
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,06000	r-g	..........................	...............................
					Środek do odgrz.murów i dezyn.Ceresit CT99	  0,10000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00010	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	48	KNR  017-2608-03-00  IGM Warszawa	  96,930	m2	..................................     .	...................................
		Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, - grunt.preparatem wzmacniaj.
		/jednokrotnie/
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,06620	r-g	..........................	...............................
					Środek gruntujący "Ceresit CT 17"	  0,20000	dm3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00010	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.4. Ocieplenie ościeży okien i drzwi
	 
		 Str. 16
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	49	KNR  017-2609-02-00  IGM Warszawa	  150,242	m2	..................................     .	...................................
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych
		zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży EPS 70-031 gr 2 cm
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,59500	r-g	..........................	...............................
					Zaprawa klej.sucha do styrop.Ceresit CT 85	  6,00000	kg	..........................	...............................
					Płyty styropianowe	  0,05350	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Żuraw okienny przenośny 0,15 t	  0,01350	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,01000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	50	KNR  017-2609-05-00  IGM Warszawa	  901,449	szt	..................................     .	...................................
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych
		zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
		betonu
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,08090	r-g	..........................	...............................
					Kołki polipropylen.do mocow.płyt styrop.	  1,04000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00020	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	51	KNR  017-2609-07-00  IGM Warszawa	  150,242	m2	..................................     .	...................................
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych
		zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,38200	r-g	..........................	...............................
					Zaprawa klej.sucha do styrop.Ceresit CT 85	  5,00000	kg	..........................	...............................
					Siatki z włókna szklanego	  1,64300	m2	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Żuraw okienny przenośny 0,15 t	  0,00700	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00520	m-g	..........................	...............................

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.4. Ocieplenie ościeży okien i drzwi
	 
		 Str. 17
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	52	KNR  017-2609-08-00  IGM Warszawa	  484,650	m	..................................     .	...................................
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych
		zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym na ościeżach
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,22000	r-g	..........................	...............................
					Profile aluminiowe naroży	  1,17600	m	..........................	...............................
					Zaprawa klej.sucha do styrop.Ceresit CT 85	  0,90000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00050	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	53	KNR  017-0926-01-00  IGM Warszawa	  150,242	m2	..................................     .	...................................
		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego- nałożenie na podłoże  farby
		gruntującej - pierwsza warstwa
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,10500	r-g	..........................	...............................
					Farba gruntująca CT 16	  0,30000	dm3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00040	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	54	KNR  017-0930-03-00  IGM Warszawa	  150,242	m2	..................................     .	...................................
		Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku miner.strukturalnego , na
		uprzednio przygotowanym podłożu, metodą "mokre na mokre", o grubości 2 mm - na ścianach
		płaskich i powierzchniach poziomych - tynk mineralny
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,51260	r-g	..........................	...............................
					Sucha miesz.tynk.na spoiw.min.Ceresit CT69	  2,50000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Żuraw okienny przenośny 0,15 t	  0,00490	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00680	m-g	..........................	...............................

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.4. Ocieplenie ościeży okien i drzwi
	 
		 Str. 18
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	55	KNR  202-1519-03-00  WACETOB Warszawa	  150,242	m2	..................................     .	...................................
		Malowanie  tynków zewnętrznych farbami: silikatowa
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,21100	r-g	..........................	...............................
					Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki	  0,65000	dm3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00050	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	1.5	Roboty remontowe kominów	

	56	KNR  401-0212-04-00  WACETOB Warszawa	  11,000	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie  betonowych czapek kominowych
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,42000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	57	KNR  401-0310-02-00  WACETOB Warszawa	  10,284	m3	..................................     .	...................................
		Przemurowanie kominów z cegły budowlanej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, o objętosci
		w jednym miejscu: ponad 0,5 m3, przy użyciu wapna suchogaszonego
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  19,90000	r-g	..........................	...............................
					Piaski do zapraw  budowlanych	  0,24000	m3	..........................	...............................
					Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	  45,50000	kg	..........................	...............................
					Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	  25,60000	kg	..........................	...............................
					Cegła klinkierowa 25x12x6,5 licowa drążona	  396,00000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t	  3,25000	m-g	..........................	...............................
					Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3	  0,33000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.5. Roboty remontowe kominów
	 
		 Str. 19
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	58	KNR  202-0219-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  11,000	m2	..................................     .	...................................
		Nakrywy żelbetowe attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  3,24000	r-g	..........................	...............................
					Gwoździe budowlane gołe okrągłe	  0,60000	kg	..........................	...............................
					Betony zwykłe z kruszywa naturalnego	  0,07100	m3	..........................	...............................
					Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	  0,01400	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,15000	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,01000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	59	KNR  202-0901-01-00  WACETOB Warszawa	  76,384	m2	..................................     .	...................................
		Tynki zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych /kominy/, wykonane: ręcznie
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,63400	r-g	..........................	...............................
					Zaprawa  cementowo-wapienna  M  2	  0,01980	m3	..........................	...............................
					Zaprawa  cementowo-wapienna  M  7	  0,00060	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,07680	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	60	KNR  017-0927-01-00  IGM Warszawa	  76,384	m2	..................................     .	...................................
		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego- nałożenie na podłoże  farby
		gruntującej - pierwsza warstwa
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,10500	r-g	..........................	...............................
					Farba gruntująca CT 16	  0,30000	dm3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00040	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.5. Roboty remontowe kominów
	 
		 Str. 20
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	61	KNR  017-2609-06-00  IGM Warszawa	  76,384	m2	..................................     .	...................................
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych
		zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,61120	r-g	..........................	...............................
					Zaprawa klej.sucha do styrop.Ceresit CT 85	  5,00000	kg	..........................	...............................
					Siatki z włókna szklanego	  1,13500	m2	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Żuraw okienny przenośny 0,15 t	  0,00700	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00520	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	62	KNR  017-2609-08-00  IGM Warszawa	  84,000	m	..................................     .	...................................
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych
		zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,22000	r-g	..........................	...............................
					Profile aluminiowe naroży	  1,17600	m	..........................	...............................
					Zaprawa klej.sucha do styrop.Ceresit CT 85	  0,90000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00050	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	63	KNR  017-0926-03-00  IGM Warszawa	  76,384	m2	..................................     .	...................................
		Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku miner.o fakturze rustykalnej ,
		na uprzednio przygotowanym podłożu, z suchej mieszanki, o grubości 2 mm - na ścianach płaskich i
		powierzchniach poziomych
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,51260	r-g	..........................	...............................
					Sucha miesz.tynk.na spoiw.min.Ceresit CT35	  4,40000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Żuraw okienny przenośny 0,15 t	  0,00800	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,01110	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.5. Roboty remontowe kominów
	 
		 Str. 21
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	64	KNR  202-1519-02-00  WACETOB Warszawa	  76,384	m2	..................................     .	...................................
		Bezspoinowy system dociepleń. Malowanie dwukrotne tynków fakrurowanych farbami: silikonowymi
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,20000	r-g	..........................	...............................
					Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki	  0,35000	dm3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00040	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	65	KNR  202-0506-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  19,298	m2	..................................     .	...................................
		Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  2,87720	r-g	..........................	...............................
					Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,5 mm	  5,01000	kg	..........................	...............................
					Spoiwa cynowo-ołowiane LC60	  0,02800	kg	..........................	...............................
					Zaprawa cementowa  M 12	  0,00200	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00690	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	66	KNR  202-0504-03-00  WACETOB Warszawa	  12,900	m2	..................................     .	...................................
		Pokrycie kominów papą termozgrzewalną: obróbki z papy nawierzchniowej
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,58400	r-g	..........................	...............................
					Gaz płynny propanowo-butanowy	  0,38000	kg	..........................	...............................
					Roztwory asfaltowe do gruntowania	  0,46000	kg	..........................	...............................
					Papy zgrzewalne	  1,22000	m2	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,00510	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,01300	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.5. Roboty remontowe kominów
	 
		 Str. 22
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	67	KNR  202-1215-01-00  WACETOB Warszawa	  202,000	szt	..................................     .	...................................
		Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w ścianach, o powierzchni: do 0,1 m2
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,88700	r-g	..........................	...............................
					Wyroby warsztatowe metalowe różne	  1,00000	szt	..........................	...............................
					Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.	  0,00700	dm3	..........................	...............................
					Farby olejne do grunt.ogóln.stosowania	  0,00800	dm3	..........................	...............................
					Zaprawa cementowa  M 12	  0,00500	m3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00150	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	1.6	Ocieplenie dachu niewentylowanego	

	68	KNR  401-0209-02-00  WACETOB Warszawa	  8,454	m2	..................................     .	...................................
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
	 
		Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni ponad 0,05 m2 do 0,10 m2 i
		grubości: ponad 10 cm do 15 cm
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  10,90000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	69	KNR  912-0303-04-00  ORGBUD-SERWIS Poznań	  528,367	m2	..................................     .	...................................
		[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2005 r. ]		
	 
		Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy wykonane granulatem z wełny mineralnej PAROC GRAN
		o grubości 15 cm, metodą wdmuchiwania do przestrzeni: poziomych
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,33000	r-g	..........................	...............................
					Granulat do ociepl.stropodach.PAROC GRAN	  13,30000	kg	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	2,00	%	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,01900	m-g	..........................	...............................
					Agregat do wdmuchiwania granulatu	  0,10310	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.6. Ocieplenie dachu niewentylowanego
	 
		 Str. 23
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	70	KNR  912-0303-06-00  ORGBUD-SERWIS Poznań	  528,367	m2	..................................     .	...................................
		[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2005 r. ]		
	 
		Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy wykonane granulatem z wełny mineralnej PAROC GRAN
		metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 15 cm
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,26000	r-g	..........................	...............................
					Granulat do ociepl.stropodach.PAROC GRAN	  11,57000	kg	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,01300	m-g	..........................	...............................
					Agregat do wdmuchiwania granulatu	  0,09100	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	71	KNR  202-0514-02-00  WACETOB Warszawa	  19,021	m2	..................................     .	...................................
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
	 
		Obróbki z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,57000	r-g	..........................	...............................
					Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,5 mm	  5,03000	kg	..........................	...............................
					Spoiwa cynowo-ołowiane LC60	  0,02900	kg	..........................	...............................
					Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	  6,70000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00690	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	72	KNR  401-0519-01-00  WACETOB Warszawa	  42,798	m2	..................................     .	...................................
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
	 
		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego
		krycia
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,27000	r-g	..........................	...............................
					Gaz płynny propanowo-butanowy	  0,30000	kg	..........................	...............................
					Lepiki asfaltowe na gorąco	  0,20000	kg	..........................	...............................
					Roztwory asfaltowe	  0,40000	kg	..........................	...............................
					Papy zgrzew.polim.-asfalt.wierzchn.krycia	  1,15000	m2	..........................	...............................
					Rury wywiewne	  0,01000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	2,00	%	..........................	...............................

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.6. Ocieplenie dachu niewentylowanego
	 
		 Str. 24
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

					Żuraw okienny do 0,5 t	  0,02000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	73	KNR  202-0504-03-00  WACETOB Warszawa	  621,608	m2	..................................     .	...................................
		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,58400	r-g	..........................	...............................
					Gaz płynny propanowo-butanowy	  0,38000	kg	..........................	...............................
					Roztwory asfaltowe do gruntowania	  0,46000	kg	..........................	...............................
					Papy zgrzewalne	  1,22000	m2	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,00510	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,01300	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	1.7	Instalacja odgromowa	

	74	KNR  403-1137-04-00  WACETOB Warszawa	  25,830	szt	..................................     .	...................................
		Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, mocowanych na ścianie na podłożu:
		innym niż betonowe
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,09450	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	75	KNR  403-0702-01-00  WACETOB Warszawa	  49,973	szt	..................................     .	...................................
		Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu: stromym, krytym eternitem lub dachówką
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,15800	r-g	..........................	...............................
					Wsporniki dachowe z uchwytem	  1,01000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	4,00	%	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.7. Instalacja odgromowa
	 
		 Str. 25
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	76	KNR  508-0604-05-00  WACETOB Warszawa	  50,000	m	..................................     .	...................................
		Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na dachu stromym
		krytym: dachówką lub eternitem
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,21800	r-g	..........................	...............................
					Pręty stalowe okrągłe ocynkowane	  1,04000	m	..........................	...............................
					Wsporniki dachowe z uchwytem	  1,01000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	2,50	%	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	77	KNR  508-0615-01-00  WACETOB Warszawa	  11,000	szt	..................................     .	...................................
		Montaż iglic z ostrzem odgromowym na kominie
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,15000	r-g	..........................	...............................
					Rury stalowe b/s og.przezn.ocynkowane	  1,00000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	2,50	%	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	78	KNR  401-0340-01-00  WACETOB Warszawa	  0,380	m	..................................     .	...................................
		Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,55000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	79	KNR  501-0106-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  77,490	m	..................................     .	...................................
		Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach (analogia)
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,91500	r-g	..........................	...............................
					Lakiery asfaltowe	  0,00480	kg	..........................	...............................
					Złączki PVC ciśnieniowe 2-kielichowe	  0,16000	szt	..........................	...............................
					Rury elektroinstalacyjne z PVC	  1,02000	m	..........................	...............................
					Ubijak spalinowy   50 kg	  0,09250	m-g	..........................	...............................
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	  0,01040	m-g	..........................	...............................
					Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)	  0,00710	m-g	..........................	...............................
					Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)	  0,02690	m-g	..........................	...............................

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.7. Instalacja odgromowa
	 
		 Str. 26
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

					Samochód skrzyniowy do 3,5 t (Trambus) (1)	  0,01350	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	80	KNR  403-1012-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  77,490	m	..................................     .	...................................
		Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do  50 mm
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,05250	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	81	KNR  508-0607-02-00  WACETOB Warszawa	  77,490	m	..................................     .	...................................
		Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z pręta o śr. do 10 mm, na budynkach
		- rodzaj podłoża: cegła (z ręcznym wykonaniem otworów)
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,40600	r-g	..........................	...............................
					Pręty stalowe okrągłe ocynkowane	  1,04000	m	..........................	...............................
					Wsporniki inst.odgromow.ścienne z uchwytem	  1,01000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	2,50	%	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	82	KNR  508-0618-02-00  WACETOB Warszawa	  42,000	szt	..................................     .	...................................
		Łączenię pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,18700	r-g	..........................	...............................
					Złączka odgałęźna K-413, 3 wylotowa	  1,00000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	2,50	%	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	83	KNR  508-0619-01-00  WACETOB Warszawa	  26,000	szt	..................................     .	...................................
		Montaż złączy rynnowych w instalacji uziemiającej lub odgromowej, do rynny okapowej - miejsce
		montażu: dach

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.7. Instalacja odgromowa
	 
		 Str. 27
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,14000	r-g	..........................	...............................
					Złączki instalacji odgromowej	  1,00000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	2,50	%	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	84	KNR  508-0619-06-00  WACETOB Warszawa	  9,000	szt	..................................     .	...................................
		Montaż złączy kontrolnych  - z połączeniem: drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub
		przewodów wyrównawczych
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,44900	r-g	..........................	...............................
					Złączki instalacji odgromowej	  1,00000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	2,50	%	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	85	KNR  508-0611-05-00  WACETOB Warszawa	  118,600	m	..................................     .	...................................
		Montaż uziomu powierzchniowego, w wykopie o głębokości: 0,8 m    grunt kat.III
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,16000	r-g	..........................	...............................
					Bednarka stalowa ocynkowana	  1,04000	m	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	2,50	%	..........................	...............................
					Spawarka elektryczna	  0,58100	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	86	KNR  508-0902-03-00  WACETOB Warszawa	  9,000	pomiar	..................................     .	...................................
		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,26000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	87	KNR  508-0902-04-00  WACETOB Warszawa	  9,000	pomiar	..................................     .	...................................

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.7. Instalacja odgromowa
	 
		 Str. 28
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar rezystancji uziemienia -każdy  następny
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,56000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	1.8	Obróbki blacharskie	

	88	KNR  401-0535-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  86,500	m	..................................     .	...................................
		Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,15000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	89	KNR  401-0535-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  66,960	m	..................................     .	...................................
		Rozebranie rur spustowych z blachy: nadającej się do ponownego użytku
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,21000	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	90	KNR  202-0519-04-00  WACETOB Warszawa	  86,500	m	..................................     .	...................................
		Rynny dachowe półokrągłe, z blachy stalowej powlekanej
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,65100	r-g	..........................	...............................
					Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,6 mm	  2,16000	kg	..........................	...............................
					Spoiwa cynowo-ołowiane LC60	  0,02100	kg	..........................	...............................
					Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	  2,00000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg budowlany	  0,00200	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00350	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	91	KNR  202-0526-03-00  WACETOB Warszawa	  66,960	m	..................................     .	...................................
		Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej  o średnicy: 12 cm

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.8. Obróbki blacharskie
	 
		 Str. 29
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,83500	r-g	..........................	...............................
					Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,5 mm	  1,88000	kg	..........................	...............................
					Spoiwa cynowo-ołowiane LC60	  0,02300	kg	..........................	...............................
					Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	  0,33000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00280	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	92	KNR  215-0217-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  8,000	szt	..................................     .	...................................
		Czyszczaki kanalizacyjne z PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy zewnętrznej: 160 mm
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,49660	r-g	..........................	...............................
					Czyszczak  PVC kan.wewnętrznej 160 mm	  1,00000	szt	..........................	...............................
					Uszczelka gumowa pierśc.do rur PVC  160 mm	  2,00000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,10	%	..........................	...............................
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	  0,01000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	93	KNR  015-0529-03-00  IGM Warszawa	  24,000	szt	..................................     .	...................................
		Rury spustowe z blachy powlekanej, o średnicy:  15,0 cm analogia
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,55600	r-g	..........................	...............................
					Kolanka do rur spustowych z PCV	  0,40000	szt	..........................	...............................
					Złączki do rur spustowych z PCV (mufy)	  0,40000	szt	..........................	...............................
					Rury spustowe PVC	  1,10000	m	..........................	...............................
					Obejmy do rur spustowych z tworzyw sztucz.	  0,50000	szt	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00300	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	1.9	Schody zewnętrzne	

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.9. Schody zewnętrzne
	 
		 Str. 30
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	 
	94	KNR  401-0803-01-00  WACETOB Warszawa	  22,400	m2	..................................     .	...................................
		Uzupełnienie posadzki cementowej na powierzchni 1,0 do 5,0 m2, w jednym miejscu z zatarciem: na
		ostro
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,96000	r-g	..........................	...............................
					Piaski do zapraw  budowlanych	  0,03300	m3	..........................	...............................
					Cement portlandzki 25 z dodatkami	  0,01300	t	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	2,00	%	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	95	NNRKB  007-1134-01-10  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	  22,400	m2	..................................     .	...................................
		Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,06000	r-g	..........................	...............................
					Środek gruntujący "Atlas Uni-Grunt"	  0,21000	dm3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00030	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	96	KNR  202-1118-09-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  22,400	m2	..................................     .	...................................
		Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30
		cm
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,06640	r-g	..........................	...............................
					Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.	  5,20000	kg	..........................	...............................
					Suche zaprawy do spoinowania	  0,40000	kg	..........................	...............................
					Płytki kamionkowe szkliwione	  1,02000	m2	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t	  0,03150	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,02700	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	97	KNR  012-1119-02-00  IGM Warszawa	  23,880	m	..................................     .	...................................

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.9. Schody zewnętrzne
	 
		 Str. 31
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Cokoliki z płytek kamionkowych  GRES układanych na klej, wymiar płytek: 15x15 cm  w pom.o
		pow.do10m2
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,54110	r-g	..........................	...............................
					Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.	  0,78000	kg	..........................	...............................
					Suche zaprawy do spoinowania	  0,08250	kg	..........................	...............................
					Płytki kamionkowe szkliwione	  0,07500	m2	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t	  0,00580	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,00380	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	98	KNR  012-1120-03-00  IGM Warszawa	  4,860	m2	..................................     .	...................................
		Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm -
		układanie metodą zwykłą analogia
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  2,92110	r-g	..........................	...............................
					Zaprawy klejowe suche do płytek ceramicz.	  5,20000	kg	..........................	...............................
					Suche zaprawy do spoinowania	  0,55000	kg	..........................	...............................
					Płytki kamionkowe szkliwione	  1,03000	m2	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	1,50	%	..........................	...............................
					Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t	  0,07000	m-g	..........................	...............................
					Środek transportowy (1)	  0,03840	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	1.10	Malowanie	

	99	KNR  712-0101-02-00  MPCiL	  20,625	m2	..................................     .	...................................
		Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia
		czystości stalowych konstrukcji kratowych
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,45700	r-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	100	KNR  712-0204-02-00  MPCiL	  20,625	m2	..................................     .	...................................
		Malowanie pędzlem farbą do gruntowania chlorokauczukową konstrukcji kratowych

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.10. Malowanie
	 
		 Str. 32
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,16020	r-g	..........................	...............................
					Farby chlorokaucz.do grunt.ogóln.stos.	  0,13800	dm3	..........................	...............................
					Rozcieńczalniki do wyr.lak.pol.i chlor.og.	  0,01100	dm3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	0,90	%	..........................	...............................
					Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)	  0,00080	m-g	..........................	...............................
					Przyczepa skrzyniowa 3,5 t	  0,00080	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	101	KNR  712-0213-02-00  MPCiL	  20,625	m2	..................................     .	...................................
		Malowanie pędzlem emalią chlorokauczukową konstrukcji kratowych
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,13570	r-g	..........................	...............................
					Emalie chlorokauczukowe ogóln.stosowania	  0,13800	dm3	..........................	...............................
					Rozcieńczalniki do wyr.lak.pol.i chlor.og.	  0,01100	dm3	..........................	...............................
					Materiały pomocnicze	0,90	%	..........................	...............................
					Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)	  0,00040	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	1.11	Rusztowania	

	102	KNR  005-1651-03-00	  911,625	 m2	..................................     .	...................................
		Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m, przy
		wysokości rusztowania: ponad 15 do 20 m
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  21,98000	r-g	..........................	...............................
					Zaślepki z tworzywa sztucznego	  6,92000	szt	..........................	...............................
					Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kl.II	  0,00700	m3	..........................	...............................
					Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	  6,92000	szt	..........................	...............................
					Rusztowania ramowe	  5,23000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	103	Rusztowanie	  0,000	kpl	..................................     .	...................................

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.11. Rusztowania
	 
		 Str. 33
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Rozliczenie pracy rusztowania
	 
	Rodzaj lub typ :	.......................................................	Jedn. miary 1 kpl :	......................
	Nakład robocizny :	..........................  ( r-g )	Skład zespołu roboczego :	......................	( rob. )
	Współcz. przestoju :	.................
	Jedn. cena najmu :	.................  za 1 m-g /1 kpl	Cena pracy 1 kpl :	......................

	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie :  [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk :  [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	104	KNNR  002-1505-01-00	  911,625	 m2	..................................     .	...................................
		Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  3,20000	r-g	..........................	...............................
					Tkaniny syntetyczne do ochrony rusztowań	  14,00000	m2	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	1.12	Roboty porządkowe	

	105	KNR  401-0109-11-00  WACETOB Warszawa	  6,400	m3	..................................     .	...................................
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i
		wyładowaniem, na odległość: do 1 km
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  0,86000	r-g	..........................	...............................
					Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)	  0,50000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	106	KNR  401-0109-12-00  WACETOB Warszawa	  6,400	m3	..................................     .	...................................
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
	 
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i
		wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)	  0,38000	m-g	..........................	...............................
	 
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie :  [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk :  [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

	                      Budynek Gminnego Przedszkola ul.Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo Termomodernizacja budynku
	1.  Budynek: Gminne Przedszkole w Orchowo
	1.12. Roboty porządkowe
	 
		 Str. 34
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	107	analiza własna	  4,100	m3	..................................     .	...................................
		Utylizacja styropianu
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	108	analiza własna	  2,300	m3	..................................     .	...................................
		Utylizacja gruzu
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	109	KNR  401-0109-06-00  WACETOB Warszawa	  19,125	m3	..................................     .	...................................
		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i
		wyładowaniem, przy: gruncie kat. III
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Robocizna	  1,02000	r-g	..........................	...............................
					Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)	  0,63000	m-g	..........................	...............................
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	110	KNR  401-0109-08-00  WACETOB Warszawa	  19,125	m3	..................................     .	...................................
		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy następny1 km krotność=19
		Opis czynnika R,M,S	Norma	J.m.	Cena jedn. RMS	Wartość RMS
	 
					Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)	  0,57000	m-g	..........................	...............................
	 
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie :  [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk :  [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	Wartość kosztorysowa robót	

	Inwestor :	Wykonawca :