Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	Budowa :	BUDYNEK GMINNY
	Obiekt :	BUDYNEK
	 
	      PRZEDMIAR  ROBÓT
	 
	Data: 2019-02-22	 Str. 1
	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1		Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo		

	1.1		Ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu		
	 
	1		KNR  401-0101-03-00  WACETOB Warszawa	  59,380	m2
			Zerwanie nawierzchni, z odrzuceniem materiałów na odległość do 3 m w bok lub załadowaniem		
			na środki transportowe: z płyt chodnikowych		

	2		KNR  201-0306-02-00  WACETOB Warszawa	  59,380	m3
			Wykopy ręczne wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i		
			głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład: grunt kat. III		

	3		KNR  017-2608-01-00  IGM Warszawa	  119,060	m2
			Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie		
			mechaniczne i zmycie		

	4		KNR  202-0603-09-00  WACETOB Warszawa	  119,060	m2
			Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z roztworu		
			asfaltowego: pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.		

	5		KNR  202-0603-10-00  WACETOB Warszawa	  119,060	m2
			Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z roztworu		
			asfaltowego: każda następna warstwa		

	6		KNR  017-2609-01-00  IGM Warszawa	  119,060	m2
			Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu		
			gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian, styropian XPS		
			300-034 gr 15 cm		

	7		KNR  202-0606-02-00  WACETOB Warszawa	  119,060	m2
			Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - obiektów ziemnych:		
			zbiorników, basenów itp.		

	8		KNR  401-0105-02-00  WACETOB Warszawa	  59,380	m3
			Zasypanie wykopów z jednym przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co		
			15 cm, w gruncie: kat. III		

	9		KNR  231-0105-07-00  IGM Warszawa	  59,380	m2
			Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po		
			zagęszczeniu: 3 cm		

	10		KNR  231-0105-08-00  IGM Warszawa	  59,380	m2
			Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po		
			zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm		

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.1. Ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu
	 
	Data: 2019-02-22	 Str. 2
	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	11		KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa	  118,760	m
			Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.		

	12		KNR  231-0511-02-00  IGM Warszawa	  59,380	m2
			Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce		
			cementowo-piaskowej		

	13		KNR  202-0616-06-00  WACETOB Warszawa	  118,760	m
			Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych z kitu trwale plastycznego na		
			połączeniu opaski z kostki brukowej a ociepleniem budynku		

	 
	1.2		Wymiana stolarki okienno-drzwiowej		
	 
	14		KNR  401-0353-03-00  WACETOB Warszawa	  12,000	szt
			Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: do 1 m2		

	15		KNR  019-1023-05-00  IGM Warszawa	  8,380	m2
			Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obróbką		
			obsadzenia, o powierzchni: do 1,0 m2		

	16		KNR  401-0353-04-00  WACETOB Warszawa	  6,000	szt
			Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2		

	17		KNR  019-1023-09-00  IGM Warszawa	  7,460	m2
			Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką		
			obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2		

	18		KNR  401-0353-08-00  WACETOB Warszawa	  107,810	m2
			Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 2 m2		

	19		KNR  019-1023-10-00  IGM Warszawa	  107,810	m2
			Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką		
			obsadzenia, o powierzchni:  do 2,5 m2		

	20		KNR  401-0353-10-00  WACETOB Warszawa	  14,560	m2
			Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: drzwiowych, o pow. ponad 2 m2		

	21		KNR  019-1024-08-00  IGM Warszawa	  7,640	m2
			Montaż drzwi aluminiowych - dwuskrzydłowych		

	22		KNR  019-1024-06-00  IGM Warszawa	  1,910	m2
			Montaż drzwi aluminiowych - jednoskrzydłowe		

	23		KNR  202-1032-01-00  WACETOB Warszawa	  5,000	m2
			Bramy uchylne garażowe, podnoszone mechanicznie - montaż bram i automatu do ich		
			otwierania		

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.2. Wymiana stolarki okienno-drzwiowej
	 
	Data: 2019-02-22	 Str. 3
	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	24		KNR  202-0923-01-00  WACETOB Warszawa	  138,210	m2
			Osłony okien: folią polietylenową - zabezpieczenie nowo wstawionej stolarki okienno-drzwiowej		
			przed wykonywaniem ocieplenia ścian zewnetrznych		

	25		KNR  217-0156-01-00  WACETOB Warszawa	  70,000	szt
			Nawietrzaki podokienne typu A o wielkościach (grubości muru w cegłach): do 1,5 (analogia)		
			montaż nawiewników higrosterowalnych o wydajności 30 m3		

	26		KNR  401-1204-02-00  WACETOB Warszawa	  59,770	m2
			Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach -		
			malowanie usterek po wymianie stolarki okienno-drzwiowej		

	 
	1.3		Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu		
	 
	27		KNR  401-0535-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  26,860	m2
			Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z		
			blachy: nie nadającej się do użytku		

	28		KNR  401-0535-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  22,210	m2
			Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z		
			blachy: nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów zewnętrznych		

	29		KNR  017-2608-01-00  IGM Warszawa	  664,520	m2
			Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie		
			mechaniczne i zmycie		

	30		KNR  017-2608-02-00  IGM Warszawa	  664,520	m2
			Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - impregnację		
			grzybobój.środ. /jednokrotnie/		

	31		KNR  017-2608-03-00  IGM Warszawa	  664,520	m2
			Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.preparatem		
			wzmacniaj./jednokrotnie/		

	32		KNR  017-2608-05-00  IGM Warszawa	  1,330	m2
			Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, przy dociepleniu metodą lekką-mokrą		

	33		KNR  017-2609-08-00  IGM Warszawa	  107,430	m
			Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu		
			gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym -		
			montaż listwy cokołowej		

	34		KNR  017-2609-01-00  IGM Warszawa	  664,520	m2
			Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu		
			gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych frezowanych EPS 70-031 gr 13		
			cm do ścian		

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.3. Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu
	 
	Data: 2019-02-22	 Str. 4
	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	35		NNRKB  006-0541-02-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	  39,750	m2
			Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu 42 cm - obróbekvmurów		
			ogniowych, okapów, z blachy powlekanej w kolorze brązowym (analogia)		

	36		NNRKB  006-0541-02-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	  32,870	m2
			Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości 59 cm - montaż parapetów z blachy		
			powlekanej w kolorze brązowym (analogia)		

	37		KNR  017-2609-05-00  IGM Warszawa	 3 987,120	szt
			Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu		
			gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli		
			plastikowych do ścian z betonu		

	38		KNR  017-2609-06-00  IGM Warszawa	  664,520	m2
			Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu		
			gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach		

	39		KNR  017-2609-06-00  IGM Warszawa	  214,860	m2
			Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu		
			gotowych zapraw klejących - przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach		

	40		KNR  017-2609-08-00  IGM Warszawa	  44,340	m
			Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu		
			gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym na		
			ościeżach		

	41		KNR  017-0926-01-00  IGM Warszawa	  664,520	m2
			Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego- nałożenie na podłoże  farby		
			gruntującej - pierwsza warstwa		

	42		KNR  017-0928-01-00  IGM Warszawa	  664,520	m2
			Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku miner.strukturalnego , na		
			uprzednio przygotowanym podłożu, metodą "mokre na mokre", o grubości 2 mm - na ścianach		
			płaskich i powierzchniach poziomych		

	43		KNR  202-1519-03-00  WACETOB Warszawa	  664,520	m2
			Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami: silikatowymi		

	44		KNNR  003-1206-03-40	  214,860	m2
			Zabezpieczenie przeciw "graffiti" ścian gładkich i skośnych na uprzednio przygotowanym		
			podłożu poprzez jednokrotne nałożenie pistoletem natryskowym wierzchniej warstwy lakieru na		
			bazie polimerów: bezbarwnego kryjącego matowego środek PAULYTHAN 214		
	 
		214.86 =	214,860
	 
	Razem   =	  214,860	m2

	 
	 
	1.4		Ocieplenie ościeży okien i drzwi		

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.4. Ocieplenie ościeży okien i drzwi
	 
	Data: 2019-02-22	 Str. 5
	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	45		KNR  017-2608-01-00  IGM Warszawa	  59,770	m2
			Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie		
			mechaniczne i zmycie		

	46		KNR  017-2608-02-00  IGM Warszawa	  59,770	m2
			Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - impregnację		
			grzybobój.środ /jednokrotnie/		

	47		KNR  017-2608-03-00  IGM Warszawa	  59,770	m2
			Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.preparatem		
			wzmacniaj. /jednokrotnie/		

	48		KNR  017-2609-02-00  IGM Warszawa	  92,650	m2
			Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu		
			gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży EPS 70-031 gr 2 cm		

	49		KNR  017-2609-05-00  IGM Warszawa	  555,900	szt
			Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu		
			gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli		
			plastikowych do ścian z betonu		

	50		KNR  017-2609-07-00  IGM Warszawa	  92,650	m2
			Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu		
			gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach		

	51		KNR  017-2609-08-00  IGM Warszawa	  298,870	m
			Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu		
			gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		

	52		KNR  017-0926-01-00  IGM Warszawa	  92,650	m2
			Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego- nałożenie na podłoże  farby		
			gruntującej - pierwsza warstwa		

	53		KNR  017-0930-03-00  IGM Warszawa	  92,650	m2
			Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku miner.strukturalnego , na		
			uprzednio przygotowanym podłożu, metodą "mokre na mokre", o grubości 2 mm - na ścianach		
			płaskich i powierzchniach poziomych - tynk mineralny		

	54		KNR  202-1519-03-00  WACETOB Warszawa	  92,650	m2
			Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami: silikatowa		

	 
	1.5		Roboty remontowe kominów		
	 
	55		KNR  401-0212-04-00  WACETOB Warszawa	  3,600	m2
			Rozebranie - ręczne rozbicie betonowych czapek kominowych		

	56		KNR  401-0310-02-00  WACETOB Warszawa	  7,470	m3

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.5. Roboty remontowe kominów
	 
	Data: 2019-02-22	 Str. 6
	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

			Przemurowanie kominów z cegły budowlanej pełnej  o objętosci w jednym miejscu: ponad 0,5		
			m3		

	57		KNR  202-0219-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  3,600	m2
			Nakrywy żelbetowe attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm		

	58		KNR  202-0901-01-00  WACETOB Warszawa	  45,940	m2
			Tynki zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych /kominy/, wykonane:		
			ręcznie		

	59		KNR  017-0927-01-00  IGM Warszawa	  45,940	m2
			Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego- nałożenie na podłoże  farby		
			gruntującej - pierwsza warstwa		

	60		KNR  017-2609-06-00  IGM Warszawa	  45,940	m2
			Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu		
			gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach		

	61		KNR  017-2609-08-00  IGM Warszawa	  34,800	m
			Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu		
			gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		

	62		KNR  017-0926-03-00  IGM Warszawa	  45,940	m2
			Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku miner.o fakturze		
			rustykalnej , na uprzednio przygotowanym podłożu, z suchej mieszanki, o grubości 2 mm - na		
			ścianach płaskich i powierzchniach poziomych		

	63		KNR  202-1519-02-00  WACETOB Warszawa	  15,840	m2
			Bezspoinowy system dociepleń. Malowanie  tynków fakturowych zewnętrznych farbami:		
			silikonowymi		

	64		KNR  202-0506-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  19,300	m2
			Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm		

	65		KNR  202-0504-03-00  WACETOB Warszawa	  12,900	m2
			Pokrycie kominów papą termozgrzewalną: obróbki z papy nawierzchniowej		

	66		KNR  202-1215-01-00  WACETOB Warszawa	  42,000	szt
			Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w ścianach, o powierzchni: do 0,1 m2		

	 
	1.6		Ocieplenie dachu niewentylowanego		
	 
	67		KNR  404-0509-03-00  IGM Warszawa	  452,450	m2
			Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie: - na zakład		

	68		KNR  017-2608-01-00  IGM Warszawa	  452,450	m2
			Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie		
			mechaniczne i zmycie		

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.6. Ocieplenie dachu niewentylowanego
	 
	Data: 2019-02-22	 Str. 7
	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	69		KNR  401-0517-05-00  WACETOB Warszawa	  452,450	m2
			Posmarowanie powierzchni dachu: "Abizolem D" z zakitowaniem uszkodzeń		

	70		KNR  202-0406-01-00  WACETOB Warszawa	  7,650	m3
			Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -murłaty o przekroju		
			poprzecznym drewna: do 180 cm2		

	71		KNR  401-0604-04-00  WACETOB Warszawa	  452,450	m2
			Wykonanie, na istniejących stropach, izolacji z płyt styropianowych, układanych na zaprawie		
			cementowo-wapiennej - styropapa gr 23 cm analiza indywidualna		

	72		KNR  202-0504-02-00  WACETOB Warszawa	  452,450	m2
			Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: dwuwarstwowe		

	73		KNR  202-0504-03-00  WACETOB Warszawa	  36,150	m2
			Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: obróbki z papy nawierzchniowej		

	 
	1.7		Instalacja odgromowa		
	 
	74		KNR  403-1137-04-00  WACETOB Warszawa	  19,710	szt
			Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, mocowanych na ścianie na		
			podłożu: innym niż betonowe		

	75		KNR  403-0702-01-00  WACETOB Warszawa	  40,210	szt
			Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu: stromym, krytym eternitem lub		
			dachówką		

	76		KNR  508-0604-05-00  WACETOB Warszawa	  40,000	m
			Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na dachu stromym		
			krytym: dachówką lub eternitem		

	77		KNR  508-0615-01-00  WACETOB Warszawa	  3,000	szt
			Montaż iglic z ostrzem odgromowym na kominie analiza  indywidualna		

	78		KNR  401-0340-01-00  WACETOB Warszawa	  0,290	m
			Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, o głębokości i		
			szerokości: 1/4 x 1/2 cegły		

	79		KNR  501-0106-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  59,120	m
			Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach (analogia)		

	80		KNR  403-1012-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  59,120	m
			Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do  50 mm		

	81		KNR  508-0607-02-00  WACETOB Warszawa	  59,120	m
			Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z pręta o śr. do 10 mm, na		
			budynkach - rodzaj podłoża: cegła (z ręcznym wykonaniem otworów)		

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.7. Instalacja odgromowa
	 
	Data: 2019-02-22	 Str. 8
	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	82		KNR  508-0618-02-00  WACETOB Warszawa	  35,000	szt
			Łączenię pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych - rodzaj złącza:		
			odgałęźne 3-wylotowe		

	83		KNR  508-0619-01-00  WACETOB Warszawa	  20,000	szt
			Montaż złączy rynnowych w instalacji uziemiającej lub odgromowej, do rynny okapowej -		
			miejsce montażu: dach		

	84		KNR  508-0619-06-00  WACETOB Warszawa	  8,000	szt
			Montaż złączy kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej - połączenie:		
			drut-płaskownik		

	85		KNR  508-0611-05-00  WACETOB Warszawa	  109,980	m
			Montaż uziomu powierzchniowego, w wykopie o głębokości: ponad  0,6 do 0,8 m    grunt kat.III		

	86		KNR  508-0902-03-00  WACETOB Warszawa	  8,000	pomiar
			Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy		

	87		KNR  508-0902-04-00  WACETOB Warszawa	  8,000	pomiar
			Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar rezystancji uziemienia - następny		

	 
	1.8		Obróbki blacharskie		
	 
	88		KNR  401-0535-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  58,830	m
			Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku		

	89		KNR  401-0535-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  51,730	m
			Rozebranie rur spustowych z blachy: nadającej się do ponownego użytku		

	90		KNR  202-0519-04-00  WACETOB Warszawa	  58,830	m
			Rynny dachowe półokrągłe, z blachy stalowej powlekanej grub. 0,60 mm, o średnicy: 15 cm		

	91		KNR  202-0526-03-00  WACETOB Warszawa	  51,730	m
			Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm, o średnicy: 12 cm		

	92		KNR  215-0217-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  7,000	szt
			Czyszczaki kanalizacyjne z PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy zewnętrznej: 160 mm		

	93		KNR  015-0529-03-00  IGM Warszawa	  21,000	szt
			Rury spustowe z blachy powlekanej, o średnicy:  15,0 cm analogia		

	 
	1.9		Daszki nad wejściami		
	 
	94		KNR  401-0535-08-00  IGM Warszawa	  4,960	m2
			Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z		
			blachy: nie nadającej się do użytku		

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.9. Daszki nad wejściami
	 
	Data: 2019-02-22	 Str. 9
	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	95		KNR  401-0519-01-00  IGM Warszawa	  4,850	m2
			Drobna naprawa pokrycia papowego polegająca na umocowaniu odstającej papy i zakitowaniu		
			uszkodzeń		

	96		KNR  202-0506-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  4,960	m2
			Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm		

	97		KNR  202-0504-01-00  WACETOB Warszawa	  4,850	m2
			Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: jednowarstwowe		

	 
	1.10		Schody zewnętrzne		
	 
	98		KNR  401-0803-01-00  WACETOB Warszawa	  2,880	m2
			Uzupełnienie posadzki cementowej na powierzchni 1,0 do 5,0 m2, w jednym miejscu z		
			zatarciem: na ostro		

	99		NNRKB  007-1134-01-10  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	  9,600	m2
			Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"		

	100		KNR  202-1118-09-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  4,740	m2
			Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES układanych na klej, wymiar płytek: 30 x		
			30 cm - metoda kombinowana analogia		

	101		KNR  012-1119-02-00  IGM Warszawa	  23,880	m
			Cokoliki z płytek kamionkowych  GRES układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm -		
			wysokość cokolika 15 cm analogia		

	102		KNR  012-1120-03-00  IGM Warszawa	  4,860	m2
			Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30		
			cm - układanie metodą zwykłą analogia		

	 
	1.11		Malowanie		
	 
	103		KNR  712-0101-02-00  MPCiL	  14,690	m2
			Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego		
			stopnia czystości stalowych konstrukcji kratowych		

	104		KNR  712-0204-02-00  MPCiL	  14,690	m2
			Malowanie pędzlem konstrukcji kratowych farbą do gruntowania chlorokauczukową ogólnego		
			stosowania		

	105		KNR  712-0213-02-00  MPCiL	  14,690	m2
			Malowanie pędzlem konstrukcji kratowych emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania		

	 
	1.12		Rusztowania		

	                      Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Orchowo 
	1.  Budynek: Urzędu Gminy w Orchowo
	1.12. Rusztowania
	 
	Data: 2019-02-22	 Str. 10
	 
	Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	106		KNR  005-1651-03-00	  793,908	m2
			Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m, przy		
			wysokości rusztowania: ponad 15 do 20 m		

	107		Rusztowanie	  0,000	-
			Czas pracy rusztowań grupy 1		

	108		KNNR  002-1505-01-00  MRRiB	  793,908	100 m2
			Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych		

	 
	1.13		Roboty porządkowe		
	 
	109		KNR  401-0109-11-00  WACETOB Warszawa	  6,400	m3
			Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i		
			wyładowaniem, na odległość: do 1 km		

	110		KNR  401-0109-12-00  WACETOB Warszawa	  6,400	m3
			Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i		
			wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km		

	111		analiza własna	  4,100	m3
			Utylizacja styropianu		

	112		analiza własna	  2,300	m3
			Utylizacja gruzu		

	113		KNR  401-0109-06-00  WACETOB Warszawa	  16,120	m3
			Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, : gruncie kat. III		

	114		KNR  401-0109-08-00  WACETOB Warszawa	  16,120	m3
			Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km		

	 
	---  Koniec  wydruku  ---